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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	塔城市世盛预制厂预制品生产线建设项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	***
	联系方式
	***

	建设地点
	新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市阿西尔乡向阳队

	地理坐标
	***

	国民经济
行业类别
	C3021 水泥制品制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	二十七、非金属矿物制品业30“55石膏、水泥制品及类似制品制造302”—商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	80
	环保投资（万元）
	7.3

	环保投资占比（%）
	9.13
	施工工期
	1个月（项目未批先建，目前项目已经建成，本次不存在施工期。）

	是否开工建设
	□否
☑是：项目于2014年建设完成并投产，本次属于补做环评，目前暂未收到相关处罚。
	用地面积（m2）
	12667

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无
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4、 主要环境影响和保护措施
	施工期环境影响和保护措施
	本项目已于2014年4月14日投入使用，项目施工期已结束。根据现场踏勘可知，项目施工现场已清理完毕，施工临时占地已恢复，已无施工遗留痕迹，故本次评价不再针对施工期进行详细阐述与评价。

	运营期环境影响和保护措施
	4.2 运营期环境影响和保护措施
4.2.2 运营期废水环境影响分析和保护措施
4.2.2.1废水源强核算
（1） 生产废水
本项目生产废水为搅拌机设备清洗废水，清洗废水集中收集至沉淀池处理后用于原料喷淋。
（2） 生活污水
生活污水主要为员工生活污水，员工年用水量243立方米，产生废水排放系数以0.85计算，则生活污水产生量为206.55立方米/年，根据生活废水产生量及清运时间核定化粪池容积为12平方米，按照一般防渗区要求化粪池防渗要求，本项目选用化粪池，生活污水经管道收集后排至化粪池由吸污车清运至塔城市污水处理厂处置。
4.2.3 运营期噪声环境影响和保护措施
4.2.3.1噪声声源
本项目噪声源主要为搅拌机、弯曲机、切断机等，其声源值大约为60~90dB（A），采取的噪声污染防治措施主要有：设计设备选型采用优质低噪设备，对产噪设备采用减震基础、隔声的降噪措施。本项目机械设备噪声源强情况见下表4-13。
4.2.3.2噪声影响预测模式
（1）预测内容
本项目预测项目运行期间对周围环境的噪声贡献值的预测结果。
（2）预测模式
根据《环境影响评价技术导则声环境》“在声环境影响评价中，声源中心到预测点之间的距离超过声源最大几何尺寸2倍时，可将该声源近似为点声源”，根据本项目平面布置图，本项目可按照点声源进行计算。
（3）预测结果与评价
利用以上预测公式，应用过程中根据具体情况做必要简化，使室内噪声源通过等效变换成若干等效室外声源，计算过程噪声源取最大值，降噪效果取最小值，然后计算出与噪声源不同距离处的理论噪声值，得出本项目运行时对厂界噪声环境的影响状况。本项目噪声源距离厂界的距离见表4-14。
本项目仅昼间生产，夜间不进行作业。通过上表厂界噪声预测值可知，本项目运行期噪声经距离衰减后到达厂界四周贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准。敏感点居民区叠加本底值后的噪声值可以满足《声环境质量标准》中2类区标准。
4.2.3.3污染防治措施
为有效降低噪声，建议企业采取以下减缓措施：
①加强管理，建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。
②选型上使用国内先进的低噪声设备，安装时采取台基减振、橡胶减震接头及减震垫等措施。
综上所述，通过采取上述措施后运营期噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准限值。
4.2.3.4监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》等相关要求，本项目噪声监测方案见表4-15。
4.2.4 运营期固体废物环境影响和保护措施
本项目固体废物主要为生产过程中产生的沉淀池底泥、除尘灰、废角料、不合格品、危险废物以及职工生活垃圾。
4.2.4.2一般固废管理要求
①建设单位应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染，对所造成的环境污染依法承担责任。
②建设单位应采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。禁止向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物。
③建设单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度。
④建设单位应当按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》中的相关要求，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。
⑤建设单位对一般固体废物台账记录信息的真实性、完整性和规范性负责。
⑥建设单位应指定专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。
⑦配套建设的固体废物污染环境防治设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
4.2.5 运营期地下水、土壤环境影响分析
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK4]本项目运行期间生产废水经五级沉淀池处理后用于原料喷淋；生活污水由化粪池收集；废润滑油、废油桶暂存在危险废物贮存点，定期委托有资质的单位处置。沉淀池进行一般防渗处理，危废贮存点均采取满足《危险废物贮存污染控制标准》要求的防渗工艺。项目正常生产情况下不会对土壤及地下水环境产生不利影响。
运行期间定期巡查生产设备的运行情况，加强沉淀池、危险废物贮存点的巡检工作，及时发现可能存在的泄漏隐患，防止污染物下渗对土壤、地下水造成污染。
[bookmark: OLE_LINK30]综上所述，本项目正常情况下不会对地下水、土壤造成污染影响。
4.2.6 运营期生态环境影响和保护措施
根据调查，项目所在地周边无珍稀动植物物种和自然保护区等环境敏感区。按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，无需分析生态影响和提出生态保护措施。在各项环保设施及防治措施正常运行状态下，各种污染物能够做到达标排放，不会对周围生态产生影响。因此，本项目不会对区域的生态环境造成不利影响。
4.2.7 运营期环境风险影响和保护措施
4.2.7.1环境风险识别
本项目是检查井建设项目，生产过程中的主要风险物质为危险废物废矿物油。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：
根据《建设项目环境风险评价技术导则》附录B、《危险化学品重大危险源辨识》以及建设单位提供的原辅材料清单、产品清单等，本项目涉及危险物质主要为油类物质、易燃、易腐蚀类物质。本项目危险物质情况见下表：
根据上表计算，本项目Q=0.00004小于1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》，本项目不构成重大风险源，判定本项目环境风险评价做简要分析。
4.4.2风险识别
①废矿物质油：泄漏造成周围地表水、地下水及土壤环境污染；遇明火、高热可燃，燃烧产生有毒气体。项目所涉及的燃料危险物质柴油理化性质如下表：
②生产系统危险性识别
本项目生产设施风险识别范围主要包括废矿物油贮存点。
4.2.7.2环境风险分析
本项目涉及的废润滑油属于有毒有害、易燃易爆物质，其发生泄漏和火灾、爆炸会对大气环境、土壤和水环境产生影响。
（1）大气环境影响分析
本项目事故情况下，运营期风险主要来自废润滑油遇到明火发生火灾或爆炸等恶性事故，造成人员伤亡及经济损失以及火灾及爆炸产生的伴生/次生污染物，会随空气流动会对项目区周边的大气环境质量造成一定影响。
（2）对土壤、水环境的影响
对土壤、水环境的影响主要是废润滑油漏后通过破损处或裸露的土壤处渗入地下，污染土壤和地下水。本项目危险废物贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》进行重点防渗，从而防止污染介质下渗，避免对地下水、土壤环境造成环境污染。
4.2.7.3环境风险防范措施
结合本项目的建设特点，为进一步降低本项目潜在的环境风险，建设单位应做好以下防范措施，具体如下：
（一）危险废物收集过程中采用的容器应与盛装的危险废物相容，且收集容器应防渗、防漏、防腐，采用硬质容器暂存时，应确保容器无明显的变动及破损泄漏情况，采用柔性容器时应封口严密及破损泄漏情况。同时容器内部应预留适当的空间，以适应温度的变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。
（2）对收储操作的员工进行培训，规范化操作，杜绝人为因素导致风险事故的发生。
（3）运行期间，应按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》等相关要求，制定危险废物管理计划，建立规范化的危险废物管理台账，严格按照《危险废物转移管理办法》相关要求，遵循就近转移原则，落实危险废物转移联单制度，应当通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。
4.3 环境管理
本项目生产运营的环境管理是企业环境管理的重点，主要应做到以下方面的工作：
（1）把环境管理和污染治理纳入企业日常经营管理中，从生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算都要控制污染的内容和指标；
（2）实行环保责任制，由厂长作为环保管理责任负责人；
（3）建立环境保护监督岗，检查企业生产和管理活动中违背环保法规和制度的行为；
（4）建立、健全各项环保设施的运行操作规范和企业管理制度，并监督实施。
4.4 环保投资
本项目总投资80万元，其中环保投资7.3万元，占总投资约9.13%。
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