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1建设项目概况
1.1本项目基本情况

项目名称：塔城市莫因塔勒渠首除险加固工程
建设单位：塔城市水资源中心

建设性质：改建
建设地点：本项目位于塔城地区塔城市恰合吉草场，行政区划上隶属于塔城市莫音塔勒村。项目位于塔城市东南方向，额敏县的西部，距离塔城市60km，距额敏县城35km。
项目建设任务：重建莫因塔勒渠首，根据洪水位、引水需求、地理环境等因素重建渠首，保证灌溉左岸5万亩草场和右岸0.6万亩草场的灌溉需求，确保水资源节约保护和合理开发利用，为生态文明建设和经济高质量发展提供保障。

工程投资：本项目建设总投资2243.36万元。其中环保投资为29.45万元，占总投资的1.31%。
总建设期：项目计划施工期为7个月。

设计水平年：2030年。
1.2建设内容

1.2.1本工程建设内容
本项目属于移址重建，在原渠首上游1km处建设新渠首，经建设单位及设计单位核实，本项目不涉及老闸拆除工程。本项目渠首为拦河型渠首，主要建筑物包括：拦河闸、左岸引水闸、右岸引水闸、道路工程、施工导流及临时围堰等。
1.2.2项目改建前后变化情况
莫因塔勒渠首1982年建成，建成后老闸取水量为1730万m³，由于渠道建设年代较早，未办理环保手续，建成至今40多年，2021年经第三方机构安全鉴定，该渠首综合评定为“四类闸”，工程存在严重安全问题，运用指标已达不到设计标准，需除险加固后方可安全运行。

表2  本项目改建前后变化情况一览表
	
	改建前
	改建后

	渠首型式
	开敞式引水渠首型式
	开敞式引水渠首型式

	供水对象
	灌溉周边牧草
	灌溉周边牧草

	灌溉规模
	5.6万亩
	5.6万亩

	引水量
	1730万m³
	1730万m³

	占用敏感区面积
	300m²
	17105m²


1.3工程规模
1.3.1建设规模
莫因塔勒渠首总控制灌溉面积5.6万亩，左岸5.0万亩，右岸0.6万亩。左岸设计引水流量3.77m3/s，右岸设计引水流量为0.45m3/s，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）规定，工程规模为中型，工程等别为Ⅲ等。

左岸渠首最大单次灌水定额为60m3/亩，灌水率为0.3472m3/s/万亩，灌溉水利用系数为0.46，引洪灌溉引水流量为3.77m3/s。

右岸渠首最大单次灌水定额为60m3/亩，灌水率为0.3472m3/s/万亩，灌溉水利用系数取0.46，引洪灌溉引水流量为0.45m3/s。

1.3.2工程调度运行
（1）灌溉期

引水灌溉期，拦河闸挡水，引水闸开启按灌溉需求引水灌溉。

当水位超过最高蓄水位时，拦河闸塌坝调流，水位维持在正常蓄水位和最高蓄水位之间。

（2）非灌溉期

非引水灌溉期，拦河闸塌坝，引水闸关闭。

河道来水满足引水灌溉要求时，可视闸前瘀积情况，进行冲砂。为达到冲砂效果，宜将水位抬高至最高蓄水位后开闸冲砂。

1.5建设项目占地
1.5.1建设项目占地范围
（1）永久占地：根据《项目土地勘界报告书》，塔城市莫因塔勒渠首除险加固工程建设区永久占地总面积17605m2。主体工程区总用地面积9862m2；道路工程用地面积7743m2。项目占地类型为天然牧草地、灌木林地、河流水面，不占用耕地和永久基本农田。
（2）临时施工占地包括临时生产生活区、临时道路、导流围堰等。临时占地总面积14400m2，其中临时生产生活区占地2000m2、临时道路占地6400m2、施工导流5600m2、临时围堰占地400m2。

1.5.2占地内容
表3  项目区土地占地类型一览表
	项目
	计量单位
	占地类型

	三大类
	一级地类
	二级地类
	
	合计
	永久占地
	临时用地

	农用地
	草地
	天然牧草地
	m2
	20247
	13181
	12200

	
	林地
	灌木林地
	m2
	1782
	292
	1600

	未利用地
	水域及水利设施用地
	河流水面
	m2
	3052
	4132
	600

	合计
	m2
	32005
	17605
	14400


表4  工程永久建设占地一览表

	项目
	农用地
	未利用地
	小计（m2）

	
	天然牧草地
	灌木林地
	河流水面
	

	主体工程区
	5632
	98
	4132
	9862

	道路工程
	7549
	194
	0
	7743

	合计
	13181
	292
	4132
	17605


表5  工程临时建设用地占地一览表

	项目
	农用地
	未利用地
	小计（m2）

	
	天然牧草地
	灌木林地
	河流水面
	

	临时生产生活区
	2000
	0
	0
	2000

	临时道路
	6200
	0
	200
	6400

	施工导流
	4000
	1600
	0
	5600

	临时围堰
	0
	0
	400
	400

	合计
	12200
	1600
	600
	14400


2环境保护措施
2.1施工期环境保护措施
2.1.1大气环境
定期对道路洒水降尘；食堂设置高效油烟净化器，食堂油烟经净化处理达标后，通过排气筒排放。

2.1.2水环境
施工期生产废水经隔油絮凝沉淀处理后回用于生产，不外排。施工期生活污水经化粪池收集后，定期清运至塔城市污水处理厂处置。
2.1.3声环境
施工设备及运输车辆噪声选用低噪声施工设备，加强施工设备的维护保养，文明施工。

2.1.4固废
项目开挖产生的土方全部用于工程自身回填、施工道路路基填埋及场地平整等综合利用，无外排弃渣，不设置永久弃渣场；建筑垃圾直接装入运输车辆，清运至由塔城市住建局指定填埋地点进行填埋处置；生活垃圾集中收集，交由环卫部门集中收集处置。

2.1.5生态环境
施工单位应严格按照征占地确定的范围、面积进行作业，不得随意征占土地；在做好施工组织设计的同时，应严格划定工程征地范围，在施工区设置植被保护宣传牌，进行植被的保护宣传，并标明施工活动区，严禁超范围砍伐和进入非施工区活动；施工结束后及时清理场地，恢复土层，对临时占地、裸地进行平整绿化。

做好工程区动物的保护宣传和引导，预防施工过程对其造成破坏，严禁猎杀捕食野生动物；禁止施工人员携带狩猎工具进入施工区域，严禁施工人员非法捕猎野生动物，禁止施工人员食用施工区的鸟类、蛙类和蛇类；施工应在白天进行，傍晚前停工，禁止安排夜间施工，以免噪声和运输车辆灯光惊扰鸟类等动物栖息、觅食等活动，尽量缩小施工范围，以降低大规模施工对野生动物的影响。
2.2运营期环境保护措施
2.2.1大气环境保护措施
项目运营期不设置常驻人员，无废气排放。

2.2.2水环境保护措施
项目运营期不设置常驻人员，无废水排放。
2.2.3固废治理措施
项目运营期不设置常驻人员，无固废排放。

2.2.4生态环境保护措施
（1）陆生生态保护措施
做好生态监测工作；严令禁止工程区内所有人员的打猎、钓鱼等破坏野生动物资源的活动；严格规划工程区“三废”的排放，避免其对工程区及周边野生动物生存环境的破坏。

（2）水生生态保护措施

①设置生态基流泄放设施保证生态基流泄放量；②开展科学研究，为有效保护鱼类资源提供科学依据；③加强管理，保护鱼类资源及重要生态环境。




