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中华人民共和国生态环境部制

建设项目基本情况
	建设项目名称
	新疆棘弘科技有限公司石英砂深加工项目

	项目代码
	2303-654226-89-01-306471

	建设单位联系人
	黄****
	联系方式
	********

	建设地点
	新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县和丰工业园区

	地理坐标
	

	国民经济
行业类别
	[bookmark: OLE_LINK1]C3099 其他非金属矿物制品制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	二十七、非金属矿物制品业 60石墨及其他非金属矿物制品制造309

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	和布克赛尔蒙古自治县发展和改革委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	和发改备202305

	总投资（万元）
	
	环保投资（万元）
	****

	环保投资占比（%）
	****
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	☑否
□是：         
	用地（用海）
[bookmark: OLE_LINK4]面积（m2）
	[bookmark: _GoBack]

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《塔城地区和丰工业园区国土空间专项规划修编(2024-2035年)》
规划审批部门：和布克赛尔蒙古自治县人民政府办公室
审批文件名称及文号：《关于审批<塔城地区和丰工业园区国土空间专项规划修编(2024-2035年)>的批复》2025年1月20日

	规划环境影响
评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《塔城地区和丰工业园国土空间专项规划修编(2024-2035年)环境影响报告书》
召集审查机关：和丰工业园区规划建设和生态环境局
审查文件名称：《关于<塔城地区和丰工业园国土空间专项规划修编(2024-2035年)环境影响报告书>的审查意见》
文号：新环审〔2024〕195号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、园区规划符合性分析
2025年8月29日，和布克赛尔蒙古自治县批复了《塔城和丰工业园区总体规划修编(2024-2035年)》(和政办函〔2025〕198号)，具体内容如下：
一、规划年限规划期限为2024-2035年，其中：近期为2024-2030年，远期为2031-2035。
二、规划范围规划范围为赛尔北一路、和布克三路、赛尔南二路、和布克一路围合的区域与南部庆华集团新疆和丰能源化工有限公司用地范围，总用地面积为10平方公里。
三、功能定位
规划将园区打造为自治区优势资源转换的平台、新型工业化重要基地、国际资源加工基地、飞地园区、共建园区、示范园区的一个平台、两个基地、一个示范区的新疆第一绿色示范园区构建以现代煤化工、石油化工、硅化工、盐化工(适度发展)为核心产业及新能源、新材料、装备制造产业和信息、配套服务产业等为一体的产业体系，依托和丰工业园增量配电网，跟随和承接阿勒泰地区清洁能源产业的溢出，引进大数据、新能源制氢项目，积极发展清洁能源产业，以晶硅光伏发电为主。优先发展具有竞争优势的现代煤化工产业，以煤直接液化、煤间接液化、煤制天然气、煤制烯烃、煤制乙二醇等产品为重点，兼顾煤炭分质利用、煤制芳烃等行业的发展;大力发展石油化工产业的烯烃下游产品和煤化工副产品的深加工，特别是合成树脂、工程塑料新材料等；重点发展硅化工产业，主要发展硅化工产业的下游产品有机硅、多晶硅、铝硅合金；盐化工产业以适度发展为宜，以精细化工产品、新材料产品为方向，发展高附加值产品。
本项目为石英砂深加工项目，属于其他非金属矿物制品制造业，通过将石英砂研磨、筛分、板式磁选机初选、分级桶分级、螺旋溜槽重选、电磁磁选机精选、脱水筛脱水得到水洗石英砂；水洗石英砂经烘干机烘干、方形摇摆筛分选后得到各类目数的板材石英砂。项目所在位置为园区规划的新型建材和装备制造产业区，项目用地为规划的三类工业用地。
本项目符合《塔城和丰工业园区总体规划修编(2024-2035年)》土地利用与产业布局。
2、规划环评及规划环评审查意见符合性
《关于新疆和布克赛尔蒙古自治县工业园区总体规划环境影响报告书的审查意见》（新环评价函〔2011〕814号）中的主要审查意见如下：
项目生产过程中的废气主要为粉尘，生产废水经厂内污水处理设施处理后全部回用，采取相应的治理措施后可达标排放。同时项目建立相应的环境管理制度和应急预案。故项目建设符合园区规划环评的相关要求。
表1-1与新疆和布克赛尔蒙古自治县工业园区总体规划环境影响报告书及审查意见符合性分析
	序号
	园区规划环评结论及审查意见要求
	本项目情况
	符合性分析

	1
	坚持以环境质量改善为核心，遵循环保优先和绿色发展原则，结合当地区域发展特点、资源禀赋以及园区现状企业生产运行情况，进一步优化《规划》产业发展定位，进一步健全土地宏观调控体系，合理控制建设用地开发规模和发展速度，严格按照集约开发的原则，优化土地用地布局，促进产业集聚，提高土地集约利用效率。
	本项目为石英砂深加工项目，属于其他非金属矿物制品制造业，所需原材料供应充足。
	符合

	2
	加强空间管控，严守生态保护红线。衔接塔城地区“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果，严格控制园区开发范围，明确各功能区用地要求，合理开发利用。
	本项目为国家允许类项目，位于和布克赛尔蒙古自治县和丰工业园区内，占地类型为工业用地，项目占地不涉及环境敏感目标。
	符合

	3
	严格管控区域污染物排放总量。严格控制开发强度，优化项目建设时序，落实污染物总量控制、减排任务。采取有效措施减少氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物等污染物排放量，各类污染物排放须满足国家及自治区最新污染物排放标准要求。严格落实主要污染物区域削减要求，落实污染物总量控制和减排任务，确保实现区域环境空气质量改善目标，将污染物区域削减纳入日常环境管理工作。
	本项目在采取相应环保措施后，各污染物均可实现达标排放。
	符合

	4
	严格资源利用总量，制定入园产业准入条件。坚持“以水定产、以水定量”。综合考虑区域水资源、土地资源、环境承载能力，强化生态环境管控、环境风险防范要求，对园区企业实施清单式管理，制定产业发展负面清单，入园企业应符合规划产业定位及功能布局要求，不符合产业政策、行业准入条件、生态环境准入清单及国家、自治区明令禁止的项目一律不得入驻园区。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平。
	本项目为石英砂深加工项目，属于其他非金属矿物制品制造业，为国家允许类项目，项目资源消耗合理分配，项目用水不会触及资源利用上线。
	符合

	5
	尽快完成园区中水回用设施、集中供热、污水处理等基础设施建设，加快落实园区现状蒸发塘的清理整顿、评估、改造工作，确保符合现行环境保护要求。禁止新建、扩建、改建分散式燃煤锅炉用于采暖。强化节水措施，园区位于地下水禁采区，严禁以地下水作为工业用水水源，优先将回用中水作为园区工业生产用水水源，最大限度提高水资源综合利用率。加强工业固体废物的环境管理，以减量化、资源化、无害化为原则，推进固废资源化利用。
	项目采用园区供水，项目运营期间的污水主要为生活污水，生活污水排入园区污水管网进入和布克赛尔和丰工业园区污水处理厂处理，生产废水经厂内污水处理设施处理后全部回用；磁选产生的磁选废渣统一收集暂存于一般固废暂存间，作为建筑材料外售；项目区不涉及燃煤锅炉；项目区不涉及开采地下水。
	符合

	6
	强化环境风险监控和管理，健全园区环境风险防控、评估和应急响应体系。强化突发环境事件应急响应联动机制，保障生态环境安全。建立完善的环境空气、地表水、地下水、土壤等监控体系，落实园区环境质量跟踪监测计划，加强定期监测和评估，并根据监测评估结果及时对规划进行优化调整。加快完善 园区环境应急设施建设，足额配备应急物资，定期开展应急演练，编制并不断完善突发环境事件应急预案。
	项目区按要求采取分区防渗措施，项目建成后将按要求编制突发环境事件应急预案并送有关部门备案。配备应急物资，定期开展应急演练。
	符合





	其他
符合性分析
	1、产业政策符合性分析
本项目为石英砂深加工项目，属于其他非金属矿物制品制造业，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于该目录中的鼓励类、限制类和淘汰类建设项目，项目建设符合国家法律法规和政策规定，故视为“允许类”，且本项目不属于《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）中石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃企业，故本项目建设符合国家产业政策。
2、 “生态环境分区管控”符合性分析
2.1 生态保护红线的符合性分析
本项目为石英砂深加工项目，属于其他非金属矿物制品制造业，项目位于新疆和布克赛尔蒙古自治县工业园区，项目用地为工业用地，周边无国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区分布，项目不涉及生态保护红线，符合生态保护红线的相关管理要求。
2.2 环境质量底线的符合性分析
项目区为环境空气功能区二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准要求，根据区域环境空气质量监测数据，项目区空气质量良好。项目生产过程产生的污染物主要为粉尘及噪声，采取袋式除尘器进行除尘，设备采取隔音及基础减振进行降噪。在采取相应的污染防治措施后均可达标排放，对周围环境影响小，环境影响可接受，不会降低区域环境功能区质量，能维持环境功能区质量现状，符合环境质量底线的要求。
2.3 资源利用上线的符合性分析
项目为石英砂深加工项目，项目运营期间主要消耗水、电和土地资源。项目用水通过园区供水管网引入，消耗的水、电资源相对于和布克赛尔蒙古自治县的水、电和土地资源量占比小，不会对和布克赛尔蒙古自治县整体的水、电资源供给情况造成影响。项目的建设不会突破区域资源利用上线。
2.4 生态环境准入符合性
本项目符合产业政策，不涉及自然保护区核心区和缓冲区、饮用水源一级保护区、风景名胜区核心景区等禁止类区域内的建设，不属于落后产能项目，不属于高耗能高排放项目，不属于国家规定的市场准入负面清单制度中禁止准入类和限制准入类项目。
项目不属于《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》，同时不属于《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》。项目的建设符合环境准入负面清单的要求。
2.5与塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案的符合性分析
[bookmark: OLE_LINK2]本项目位于新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县和丰工业园区，根据《塔城地区“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新（2023年）》，项目所在区域属于重点管控单元（环境管控单元编码为：ZH65422620001），本项目与塔城地区生态环境准入清单符合性分析见表1-2。
表1-2 本项目与塔城地区生态环境准入清单符合性一览表
	环境管控单元编码
	管控单元名称
	管控单元类别
	管控要求
	管控要求
	项目情况
	符合性

	[bookmark: OLE_LINK11]ZH65422620001
	和布克赛尔蒙古自治县重点管控单元01
	重点管控单元
	空间布局约束
	1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目，限制新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类。禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。
2.新建和扩建石化、化工等项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。
3.严禁新建自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立，规划环评通过审查，规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区，并符合国土空间规划、产业发展规划和生态保护红线管控要求。城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园，搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。
4.禁止引进国家和自治区明令禁止或淘汰的产业及工艺、园区规划的项目；引进符合国家产业政策和清洁生产要求的、采用先进生产工艺和设备的、自动化程度高的、具有可靠先进的污染治理技术的生产项目。
5.在集中供热管网覆盖区域内，禁止新建、改建、扩建燃煤供热锅炉，在集中供热管网覆盖前，已建成使用的燃煤供热锅炉应当限期停止使用。
6.入园企业符合园区产业发展定水定产，严格限制发展高耗水、环境影响较大的行业。
	本项目为国家允许类项目，位于和布克赛尔蒙古自治县和丰工业园区内，占地类型为工业用地，项目占地不涉及环境敏感目标；本项目不涉及危险化学品；不属于明令禁止或淘汰的产业及工艺；本项目不涉及供热，项目生产废水经场内污水处理设施处理后全部回用，不属于高耗水项目。
	符合

	
	
	
	污染物排放管控
	1.坚决遏制“两高”项目盲目发展，新改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求，涉及大宗物料运输的，采用清洁运输方式。
2.针对石油化工等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理，按照氮氧化物排放浓度不高于50毫克\立方米的标准实施锅炉低氮燃烧改造，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝等低效治理技术的工业企业，以及使用光催化、光氧化、低温等离子等简易低效VOCs治理设施，建立清单台账，完成低效治理设施的提升改造。
3.根据行业类型，深入开展VOCs排放统计与调查，实施排查整治，加强重点行业、重点企业挥发性有机物精细化管控，重点行业企业完成“一厂一策”综合治理方案的制定及落实。实施VOCs排放总量控制，重点推进石化、化工等涉VOCs排放等重点行业的VOCs污染防治，全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等。强化VOCs污染防治措施，推广使用低挥发性有机物原辅料，推动有条件的园区（工业集聚区）建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。
4.全面淘汰环保工艺简易、治污效果差的除尘脱硫设施。大力推进电能替代煤炭，积极稳妥推进以气代煤，因地制宜推进生物质等能源代煤，开展氢能源代煤示范。新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉，采用清洁低碳能源，不得使用煤炭等高污染燃料；现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等；使用煤气发生炉的企业采用清洁能源替代，或者采取园区（集群）集中供气、分散使用的方式，全面淘汰间歇式固定床煤气发生炉。建立全口径炉窑清单，推进实施“一炉一策”精细化管理。
5.推进工业园区热电联供，加快推进集中供热、“煤改电”工程建设，按照宜电则电、宜气则气、宜热则热的原则，因地制宜推进冬季清洁取暖，加快推进燃煤锅炉超低排放改造和燃气锅炉低氮燃烧改造。
6.臭氧污染防治：积极遏制臭氧浓度增长趋势，推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。
7.施工扬尘污染防治：各县（市）制定本行政区域城市扬尘综合治理，加强扬尘精细化管控。加强监管执法，严格落实施工工地扬尘管控责任。全面推行绿色施工，严格落实建筑施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等“六个百分之百”措施，减少扬尘污染。将防治扬尘污染费用纳入工程造价，规模以上施工工地安装视频监控设施并接入当地监管平台。
8.保障工业集聚区污水集中处理设施污染治理效果，加快推进园区纳污管网建设新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施，完善园区及工业聚集区污水收集系统，新增园区、工业企业污水实现100%收集处理。加强工业节水，支持企业积极实施节水技术改造，加快再生水回用设施建设。
9.工业集聚区进行产业布局时，优先采取资源互补的方式，排放浓度低、易处理的企业排水经过处理后可以作为其它企业的生产用水，提升园区水资源循环利用水平。
	项目符合国家产业政策、规划环评要求，不属于“两高”项目。本项目不涉及石油化工行业；不涉及VOCs排放；不涉及O3排放。在采取相应环保措施后，各污染物均可实现达标排放。厂区厂房按要求采取分区防渗措施。烘干炉采用清洁能源。生产废水经厂内污水处理设施处理后（浓密池）全部回用。
	符合
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	1.重污染天气应急管控：提升空气质量预测预报水平，提高预测预报准确度。重污染天气应急响应期间，启动重污染天气应急预案，实施区域应急联动。重点行业企业纳入重污染天气绩效分级，制定“一厂一策”应急减排清单，实现应纳尽纳；引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划，减少冬季和采暖期排放。
2.企业事业单位应当依照《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，制定突发环境事件应急预案，做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。各类工业园区和工业聚集区应设立环境应急管理机构，编制环境风险应急预案，并具备环境风险应急救援能力。
3.加强入园企业风险管理，生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染；入园企业应按规范强化地下水分区防渗等。园区及企业应按相关规范编制突发环境事件应急预案，建立完善突发环境事件应急响应机制。
4.重点单位建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，或者建设污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。严格控制有毒有害物质排放，土壤污染重点监管单位应按年度向当地生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，确保持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；应按相关规范编制突发环境事件应急预案，建立完善突发环境事件应急响应机制；制定、实施自行监测方案。
5.开展涉危险废物涉化工园区等重点领域环境风险调查评估和隐患排查，严格落实重点行业污染物减排要求。推动疆内危险废物处置能力与产废情况总体匹配，推进兵地统筹，实现兵地间、区域间危险废物转移无缝衔接。定期开展环境应急演练，健全兵地环境应急指挥平台，环境应急预案体系。
6.对高风险化学品生产、使用进行严格限制，并逐步淘汰替代，对高环境危害、高健康风险化学物质实施管制。提升化学品及持久性有机污染物监管能力，提高废弃危险化学品安全处置水平。组织排查危险化学品环境风险，重点排查危险化学品生产、储存、使用、经营、运输和废弃处置以及涉及危险化学品的物流园区环境风险，建立区域性危险化学品环境风险电子分布图。加强危险化学品风险管控，建立危险化学品安全、环保、应急救援一体化环境风险管理平台。逐步将兵地化学品生产、储存、使用、经营、运输和废弃处置等基本情况纳入管理平台，进行统一管理。
7.持续开展地下水环境状况调查，实施水土环境风险协同防控，统筹区域地表水、地下水生态环境监管。加强化学品生产企业、工业聚集区等污染源的地上、地下协同防治与环境风险管控。
	项目不属于重点排污单位，不涉及危险化学品、化工行业。项目环评已要求分区防渗措施。本项目不涉及地下水污染途径。建成后将按要求编制突发环境事件应急预案并送有关部门备案。配备应急物资，定期开展应急演练。
	符合
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	1.持续推进最严格水资源管理制度落实，严守水资源开发利用总量控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”。对于水耗总量大或单位产品水耗高的项目耗水指标要严于国家相关水耗标准的准入值，不达标的项目严格禁止新（扩）建。
2.石化化工行业：强化用水强度控制，在炼油、现代煤化工、烯烃、芳烃甲醇、化肥、氯碱、纯碱、硫酸、涂料等重点用水子行业有序开展用水、水平衡测试、节水诊断工作，发布重点产品水效“领跑者”指标，推动重点用水企业水效对标和节水技术改造。鼓励有条件的园区实施化工企业废水“分类收集、分质处理、一企一管、明管输送、实时监测”。大力推广应用电化学循环水处理、高浓度有机废水处理回用、水管网漏损检测、智慧用水管控系统等废水循环利用先进装备技术工艺，降低废水排放量。
	项目资源消耗合理分配，项目用水不会触及资源利用上线；项目不涉及石化化工行业。
项目冬季不生产，不涉及采暖。
	符合


3、选址合理性分析
项目位于新疆和布克赛尔蒙古自治县工业园区，项目选址有以下特点：项目所在区域道路贯通，交通极为便利；项目所在区域的供电、供水依托园区。
项目区周围无风景名胜区、自然保护区等环境敏感区，且不在水源保护区、居民集中区，基本农田保护区内，项目所在区域内无重要环境敏感点，厂址符合土地用途管理和规划功能要求，且交通十分便利。故项目选址可行。
项目所在地为工业用地，本项目非“三高”项目，污染物经相应处理措施后可实现稳定达标排放。
项目建成后，“三废”污染可控，对周边环境影响较小，不会改变区域现有环境功能，本项目符合园区土地利用规划、符合生态环境分区管控要求，选址合理。
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主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	本项目施工期主要工程量为场地清理、设备基础工程及设备安装。施工期的扬尘主要来源于基础工程土方开挖及回填，运输车辆行驶，土方临时堆放等，施工期采取洒水、覆盖、限制车速等污染防治措施后对周围大气环境影响较小。施工人员生活污水排入市政管网，最终排入和布克赛尔蒙古自治县和丰工业园区污水处理厂处理，施工废水经沉淀池沉淀处理后回用，采取以上措施后，施工期废水对项目区及周边水环境影响较小。施工人员生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一处理；建筑垃圾及时清运至当地城建部门指定地点，本项目施工期固废均可得到妥善处置。
本项目施工流程简单、工期较短，项目的施工对环境影响较小，待工期结束后污染随即消失。本项目施工期主要采取的防治措施如下：
1.大气污染防治措施
[bookmark: OLE_LINK25]（1）散装物料的堆存要加盖苫布，定期对施工场地及运输道路洒水抑尘，以降低扬尘污染。扬尘防治管理应符合《建筑工程绿色施工规范》（GB/T50905-2014）的规定，施工现场主要道路、材料堆放场地、露天加工场地应根据用途进行硬化，裸露的场地和集中堆放的土方应采取密目网进行覆盖、洒水、固化或绿化措施。
（2）在施工场地设置专人监管建筑垃圾、建筑材料、弃土的堆放、清运和处置，防止二次扬尘污染。
（3）加强运输管理，如运输车辆应加盖篷布，不能超载过量；严禁车辆在行驶中沿途遗撒建筑材料及建筑废料。
（4）施工现场对粉状物料必须封闭存放，对易产生扬尘的堆放材料应采取封闭、半封闭和覆盖措施；可能引起扬尘的材料及建筑垃圾搬运时必须有防尘措施。
（5）在施工过程中应该尽量使用符合国家现行有关标准规定的、低污染排放的车辆和设备，采取控制速度，缩短怠速、减速和加速的时间；并注意设备的日常检修和维护，保证设备在正常工况条件下运转，以减轻尾气污染。
（6）加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工，减少施工期间的大气污染。
（7）遇到四级以上大风天气，不应进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工；五级及以上大风天气，施工现场应停止工地室外作业及室内喷涂粉刷作业，并对作业面进行覆盖。
（8）施工现场严禁焚烧各类废弃物。
通过采取上述防尘、降尘措施，尽量将施工期间产生的废气对周围环境空气的影响降低到最低限度。
2. 水环境保护措施
施工期的废水主要来自建筑施工废水和部分工人的生活污水。建筑废水主要来自施工过程中的养护等施工工序，主要污染物是SS，废水量较少。
（1）本项目施工过程中产生的生活污水经过临时化粪池处理后通过用于洒水抑尘，待工程建设完成后，拆除临时化粪池。
（2）生产废水施工期间的生产用水主要为混凝土养护用水和地面喷洒水，自然蒸干，不外排，不会对周围环境造成不利影响。
（3）加强施工机械设备的维修保养，避免在施工过程中燃料油的跑、冒、滴、漏；定期清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，对废油应妥善处置；不得随意在施工区域内冲洗汽车，对施工机械进行检修和清洗时必须定点，清洗污水应根据废水性质进行隔渣、隔油和沉淀处理，用于道路的洒水降尘；
（4）施工区集水池、沉砂池等均设置防渗层，防止施工期废水下渗污染地下水。
采取以上措施，施工期废水对环境影响不大。
3. 声环境保护措施
施工机械对周围环境影响较大，在经厂房隔声后，距离厂房内声源40m处的位置施工噪声约为50～59dB(A)。部分设备排放的噪声超过《建筑施工噪声排放标准》（GB12523—2025）排放限值[白天70dB（A），夜间55dB（A）]。
为减轻施工噪声的环境影响建议采取的措施如下：
（1）制订施工计划时，应避免同时使用大量高噪声设备施工；合理安排施工布局，尽量将强噪声设备（如电锯等）安装在场地中部；。
（2）施工现场必须使用低噪音、低振动的机具，并采取隔音与隔振动措施。加强施工机械的维护保养，并加强对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械设备，有效降低机械设备运转的噪声源强；
（3）合理安排强噪声施工机械的工作频次，强噪声机械采取降噪措施，如安装消声器、减震垫等，从源头减少噪声污染；
（4）施工车辆的运行路线应尽量避开噪声敏感区域，合理调配车辆来往行车密度；材料运输车辆进入场地需安排专人指挥，场内禁止汽车鸣笛，材料装卸采用人工传递，装卸材料应做到轻拿轻放，严禁抛掷或汽车一次性下料；
（5）做好劳动保护工作，为强噪声源施工机械操作人员配备必要的防护耳塞或耳罩；
（6）施工现场做好围挡与封闭，在保证施工安全的同时也可进一步衰减施工噪声，场界环境噪声排放符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523—2025）的规定。
4. 固体废物环境保护措施
施工期应采取以下固体废物防治措施：
（1）根据施工产生的工程垃圾的量，分类管理，建筑垃圾应运往当地环卫及城建部门规划的场所统一集中处置，严禁乱倒，以防污影响周围环境卫生；
（2）车辆运输散装物料和废弃物时，必须覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定时间内，按指定路段行驶；
（3）废弃在施工场地的金属、木料等可回收材料要及时回收，建筑垃圾应运往当地环卫及城建部门规划的场所统一集中处置，生活垃圾运至和布克赛尔工业园垃圾处理场，不得随意倾倒。
（4）在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾清运和回填，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。
5. 生态环境防治措施
本项目用地性质为工业用地。经现场调查，用地范围内无生态环境保护目标，因此只要严格将施工范围控制在本项目永久占地范围内，不在厂外扩大施工范围和新增施工临时占地，施工期对周围生态环境影响较小。
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	1.废气
项目运营期废气污染物包括：原料装卸、堆存扬尘；上料粉尘；包装扬尘、道路运输、扬尘及汽车尾气。
1.1源强计算
（1）堆场扬尘
本项目堆场扬尘主要为原料堆场产生的扬尘。据调查，塔城市2024年年平均风速为2.7m/s。本项目原料堆场占地面积为1000m2，堆存规模＜10000m3，在运营期间，外购原料被运送至项目区内的露天原料堆场进行堆存。本项目所使用的原料呈小粒径的粉状及颗粒状固体，并且原料沾有少量泥土。因此，在原料的装卸与堆存过程中，会出现扬尘现象。为控制原料堆场扬尘，原料装卸过程中，采取喷淋降尘措施，对其表面覆盖篷布。
堆场颗粒物产排量核算按照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“附表2工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”计算，计算公式如下：
颗粒物产生量核算：


式中：P指颗粒物产生量（单位：t）；
ZCy指装卸扬尘产生量（单位：t）；
FCy指风蚀扬尘产生量（单位：t）；
Nc指年物料运载车次（单位：车）；
D指单车平均运载量（单位：t/车）；
（a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：kg/t），a指各省风速概化系数，取值0.0011，b指物料含水率概化系数，混合矿石取值0.0084；
Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，取值0（单位：kg/m2）；
S指堆场占地面积（单位：m2），原料堆场占地面积为1000m2。
经计算，原料堆场的装卸堆存颗粒物产生量为157.14t/a。
颗粒物排放量核算：


式中：P指颗粒物产生量（单位：t）；
Uc指颗粒物排放量（单位：t）；
Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），洒水控制措施控制效率74%，编织覆盖控制措施控制效率86%。本项目原料堆场降尘采用“洒水+编织覆盖”控制措施，综合控制效率为96.36%。
Tm指堆场类型控制效率（单位：%），敞开式控制效率0%。（均为敞开式堆场）。
经计算，原料堆场的装卸堆存颗粒物排放量为5.72t/a。
（2）进料粉尘
本项目上料粉尘产生系数参照《逸散性工业粉尘控制技术》中矿渣进料粉尘系数0.0029kg/t，本项目原料石英砂用量约120万t砂，则进料粉尘产生量约3.48t/a。
本项目进料口采用半封闭式设计，且进料时需使用大量的水进行混合与喷淋降尘。半封闭式颗粒物控制效率约60%，喷淋措施颗粒物控制效率约74%，颗粒物综合控制效率约89.6%，则投料粉尘排放量约为0.36t/a，呈无组织排放。
（3）研磨、筛分粉尘
本项目破碎、筛分工序产尘系数参考《逸散性工业粉尘控制技术》，二级破碎和筛选排放因子为0.75kg/t。球磨机、滚筒筛、脱水筛、直线振动筛、方形摇摆筛均位于全封闭钢结构厂房内。
研磨工序因进料仓采取喷淋降尘（颗粒物控制效率约74%），筛分物料为湿性物料，筛分量为120万t，则球磨机粉尘产生量为234t/a。球磨机采用全封闭式结构（颗粒物控制效率约99%），且采用湿式研磨（颗粒物控制效率约74%），粉尘综合控制效率为99.74%，则球磨机粉尘排放量为0.61t/a。
滚筒筛筛分物料为湿性物料，筛分量为120万t，则滚筒筛筛分粉尘产生量为234t/a。滚筒筛采用全封闭结构（颗粒物控制效率约99%），且采用湿式筛分（颗粒物控制效率约74%），粉尘综合控制效率为99.74%，则滚筒筛筛分粉尘排放量为0.61t/a。
脱水筛筛分物料为湿性物料，筛分量为120万t，则脱水筛筛分粉尘产生量为234t/a。脱水筛采用全封闭结构（颗粒物控制效率约99%）则滚筒筛筛分粉尘排放量为2.34t/a。
直线振动筛筛分物料为烘干后的水洗石英砂，为干性物料，根据建设单位提供的资料，售卖不完的水洗石英砂按照最不利情况考虑按50万t计算，则直线振动筛筛分粉尘产生量为375t/a，本次环评要求板材砂生产工段封闭（设置封闭车间），车间内直线振动筛筛分工段上方设置集气罩，废气经集气罩收集进入集气管线后进入1套袋式除尘器处理，处理后通过车间1根15m排气筒DA001排放，与烘干工段共用1套除尘设施，除尘效率按照99%计算，风机总风量按照15000m3/h核算，废气收集率按90%核算，则通过排气筒排放的颗粒物总量约3.375t/a，无组织排放量为0.375t/a。
方形摇摆筛筛分物料为干性物料，根据建设单位提供的资料，筛分量按50万t计算，则方形摇摆筛筛分粉尘产生量为375t/a，本次环评要求板材砂生产工段封闭（设置封闭车间），方形摇摆筛密闭(有排气孔)，由管道直连排气孔，进袋式除尘器，通过1根15m排气筒DA002排放，除尘效率按照99%计算，风机总风量按照6000m3/h核算，废气收集率按100%核算，则通过排气筒排放的颗粒物总量约3.75t/a。
综上，本项目破碎筛分过程产生的粉尘量为1452t/a，排放量为11.06t/a，其中无组织排放量为3.935t/a，有组织排放量为7.125t/a。
（4）烘干粉尘
项目采用电烘干机对水洗石英砂进行烘干处置，根据同类项目类比分析，烘干粉尘产生量按生产产品的0.1%计算，则烘干粉尘的产生量为500t/a，板材砂烘干设备全密闭，废气进入集气管线后进入1套袋式除尘器处理，处理后通过车间1根15m排气筒DA001排放除尘效率按照99%计算，风机总风量按照15000m3/h核算，废气收集率按100%核算，则通过排气筒排放的颗粒物总量约5t/a。
本项目废气排放情况见表4-5
表 4-1 废气排放统计表
	污染源
	污染物
	治理措施
	排放量t/a
	排放方式

	堆场扬尘
	颗粒物
	原料装卸过程中，采取喷淋降尘措施；原料堆存期间，对其表面覆盖篷布，并洒水降尘。
	5.72t/a
	无组织

	进料粉尘
	
	投料进口处为半封闭式，在进料口采取雾炮机喷淋降尘。
	0.36t/a
	

	研磨、筛分粉尘
	
	滚筒筛、球磨机、脱水筛均采用全封闭结构；筛分破碎物料均为湿性物料；滚筒筛、球磨机采用湿式作业。
	3.56t/a
	

	未被收集的粉尘
	
	直线振动筛位于全封闭钢结构厂房内，采用集气罩+袋式除尘器+15高排气筒处置后排放，集气效率90%
	0.375
	

	筛分粉尘
	
	直线振动筛均位于全封闭钢结构厂房内，采用集气罩+袋式除尘器+15高排气筒处置后排放，，集气效率90%
	3.375t/a
	有组织

	
	
	方形摇摆筛设备结构密闭(有排气孔)，由管道直连排气孔，进袋式除尘器，通过1根15m排气筒DA002排放
	3.75
	

	烘干粉尘
	
	设备全封闭，采用袋式除尘器+15高排气筒处置后排放
	5t/a
	


1.2废气治理措施及其可行性分析
本项目原料装卸料时采取喷淋降尘，堆存时表面覆盖篷布；投料进口处为半封闭式，在进料口采取喷淋降尘；球磨机、滚筒筛、脱水筛均采用全封闭结构；电烘干机、方形摇摆筛设备采用全封闭结构并留有排气孔，由管道直连排气孔，进袋式除尘器，通过1根15m排气筒排放；直线振动筛均位于全封闭钢结构厂房内，并采用集气罩+袋式除尘器+15高排气筒处置后排放。整个运行过程中产生的废气可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源二级排放标准限值要求（无组织颗粒物：1.0mg/m3、有组织颗粒物：1.9kg/h）。堆料场的设置满足《工业料场堆场扬尘整治规范》（DB65/T 4061-2017）要求。
1.3非正常工况废气排放
环保措施岀现故障时，会使污染物处理效率下降或者未经处理而直接排入环境中。本项目主要考虑袋式除尘器出现故障，按最不利情况考虑处理效率下降为0%时的情况，非正常工况工艺废气排放情况见表4-3。
1.4 监测计划
为了掌握本项目产生的各污染物排放情况，需对各污染源进行监测。根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）制定监测计划，监测计划见表4-4。
2. 废水
2.1 废水源强分析
项目降尘用水蒸发损耗，无废水产生。项目废水主要为生产废水和生活污水。
生产废水：洗砂废水量约为4147200t/a（约17280t/d），经管道收集送浓密池加入PAC絮凝沉淀处理后回用于生产工序，不外排。
生活污水：生活污水量按照用水量的80%计，则生活污水产生量为1.2m3/d（288m3/a）。本项目生活污水中污染物浓度COD为300mg/L，BOD5为200mg/L，SS为150mg/L，氨氮为30mg/L，动植物油为20mg/L，污染物排放量：COD为0.0864t/a，BOD5为0.0576t/a，SS为0.0432t/a，氨氮为0.00864t/a，动植物油为0.00576t/a。
综上所述，项目废水排放总量为1.2m3/d（288m3/a），为生活污水，水质较简单，排入市政管网，最终排入和丰工业园区污水处理厂处理。本项目废水排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准限值
2.2 污水排放的可行性分析
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK32]和布克赛尔蒙古自治县和丰工业园区污水处理厂废水处理系统处理规模为10000m³/d。目前园区工程主体已建设完成，采用“粗格栅及提升泵房+细格栅及曝气沉砂池+事故调节池+A2O生化池+高效澄清池+深床反硝化滤池+臭氧催化氧化+消毒+中水回用”工艺流程。本项目位于污水处理厂的接管范围内，外排生产废水及生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中三级标准及园区污水处理厂进水水质要求，排入园区污水处理厂进一步处理。现污水处理厂执行一级A排放标准。
本项目产生的生活污水排放量为1.2m³/d，远小于和布克赛尔蒙古自治县和丰工业园区污水处理厂处理污水量，和布克赛尔蒙古自治县和丰工业园区污水处理厂富余处理能力可以满足本项目污水排放。因此项目废水不会对污水处理厂造成影响，本项目废水接入和布克赛尔蒙古自治县和丰工业园区污水处理厂可行。
3. 噪声
3.1 噪声源强
3. 声环境影响分析
3.1 噪声源强
本项目主要的高噪声设备为球磨机、筛分机、磁选机等，其噪声值一般在70-85dB（A）之间，主要噪声源强见表4-6。
3.2 噪声影响预测
厂区中多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下：



式中：—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

—室内声源总数。
根据多个噪声源叠加公式，计算得叠加噪声源强为88.2dB。项目主要噪声源为点源，声源处于半自由声场，随着传播距离的增加必将引起衰减，衰减值的计算公式为：


式中：LA(r)－距声源r处的A声级，dB（A）；
LAw－点声源A计权声功率级，dB；
r－预测点距声源的距离。
根据表4-7预测计算结果可以看出，本项目采用低噪声设备，设备噪声经过距离衰减等措施后，厂界昼间贡献值噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区限值。
3.2 监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018），本项目运营期常规环境监测计划详见下表。
表4-8   项目运营期环境监测计划表
	类别
	监测点
	监测项目
	监测频率
	执行标准
	
	
	
	
	

	噪声
	厂界四周
	等效连续A声级
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
	
	
	
	
	


4. 固体废物
本项目固废主要为生活垃圾、泥饼、设备维护检修产生的废机油、废润滑油、磁选废渣、废PAC包装袋、废布袋，袋式除尘器收集到的除尘灰作为原料回用于生产。
4.1生活垃圾
本项目劳动定员15人，生活垃圾的产生量按0.5kg/人·d计算，年工作时间为240天，则生活垃圾产生量约为6kg/d（1.44t/a），集中收集于垃圾桶，委托环卫部门清运处置。根据《固体废物分类与代码目录》，生活垃圾废物种类为SW64其他垃圾，废物代码为900-099-S64。
4.2污泥
本项目污泥进入浓密池浓缩后经过压滤机压滤，压滤机压滤出来的泥饼产生量约为150000t/a，成分主要是砂石表面附着的石粉及泥土（粒径≤0.075mm），泥饼暂存于一般固废暂存间，外售给水泥厂或砖厂。根据《固体废物分类与代码目录》，泥饼废物种类为SW07污泥，废物代码为900-099-S07。
4.3废机油、废润滑油
本项目设备维护过程中会产生少量的废机油、废润滑油，根据建设单位提供资料，废机油、废润滑油产生量为0.4t/a，废机油、废润滑油转运周期为每年1次，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废机油、废润滑油属于危险废物，类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-217-08，经收集后暂存于危废贮存点，定期委托有资质单位清运处置。
4.4磁选废渣
项目磁选废渣主要来自磁选工序选出的石英砂中铁渣，磁选废渣尚未发布相关的产物系数或计算公式，本次评价根据建设单位提供的行业经验数据，10万t原材料约产生0.2t磁选废物，则磁选废渣产生量约为2t/a，收集暂存于一般固废暂存间，作为建筑材料外售。
4.5废PAC包装袋
项目所使用PAC等均采用编织袋包装，包装规格均为25kg/袋，包装袋重量按0.05kg/袋计，则PAC包装袋包装的产生量约为0.5t/a，属于一般固体废物，收集于一般固废暂存间后，外售废品回收单位。
4.6废布袋
本项目废布袋的产生量为1.0t/a，属于一般固体废物，统一收集暂存于一般固废暂存间，由袋式除尘器生产厂家回收利用。
4.7 一般工业固废处置措施
（1）一般工业固废暂存要求
本次评价要求项目设置的一般固体废物暂存间需满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求，一般固体废物不得随处堆放，禁止危险废物及生活垃圾混入，固废临时贮存场满足如下要求：
①地面应采取硬化措施并满足承载力要求。
②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施。
③按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。
（2）一般固废管理要求
根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》台账管理要求，要求一般工业固体废物管理台账实施分级管理，主要用于记录固体废物的基础信息及流向信息，所有产废单位均应当填写，根据实际生产运营情况记录固体废物产生信息，生产工艺发生重大变动等原因导致固体废物产生种类等发生变化的，应当及时另行填写台账，记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息，每一批次固体废物的出厂以及转移信息均应当如实记录。
4.8 危险废物处置措施
危险废物（废机油、废润滑油）暂存于危废贮存点内，委托有资质的单位清运处置。危废贮存点占地面积10m2，危废贮存点设置在项目区北侧。针对本项目产生的危险废物，环评提出如下建议及要求：
（1）危废贮存点环境管理要求
1）应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。
2）应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。
3）贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。
4）应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。
5）应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。
（2）贮存危险废物的容器要求
1）容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容；
2）其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求；
3）硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏；
4）柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏；
5）使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形；
6）容器和包装物外表面应保持清洁。
（3）危险废物运输措施
1）运输时应当采取密闭、遮盖等措施防止扬散；
2）对运输危险废物的设施和设备应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用；
3）不能混合运输性质不相容而又未经安全性处置的危险废物；
4）禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运；
5）运输危险废物的设施和设备在转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用；
6）运输危险废物的人员，应当接受专业培训；经考核合格后，方可从事运输危险废物的工作；
7）运输危险废物的单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施；
8）运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。
综上，本项目危险废物去向明确，均能得到妥善处置，对周围环境影响不大。
5.土壤及地下水环境影响分析及防治措施
为防止污染周边地下水及土壤。建设单位在建设期间严格按照相关要求对项目生产区域进行土壤硬化和防渗措施。
为尽可能的避免项目建设对地下水、土壤环境的影响，本次评价从严要求，对项目提出地下水和土壤污染防治措施：
①对危废贮存点环境风险单元设置防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，配备吸附沙，防渗层加强管理，确保防渗层满足防渗要求。
②加强厂区环境管理，防止污染物跑冒滴漏。
③风险事故下采取封闭、截流等措施，防止污染物泄漏污染外环境。
④确保废气处理设施正常运行，不得闲置、非正常运行废气处理措施。
⑤本次评价要求建设单位对相关区域的防渗区开展防渗建设，防渗要求和区域按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）“表7地下水污染防渗分区参照表”，具体如下：
综上分析，项目施工过程严格落实上述措施后，建设在正常运营的情况下不会导致区域地下水、土壤污染。



[bookmark: _Hlk54167917]环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001（烘干、直线振动筛筛分废气排放口）
	颗粒物

	烘干机设备全密闭并留排气口，集气管道直连袋式除尘器
+15m排气筒；直线振动筛采用集气罩+袋式除尘器+15m排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	DA002(方形摇摆筛筛分废气排放口）
	
	方形摇摆筛设备全密闭并留排气口，集气管道直连袋式除尘器+15m排气筒
	

	
	装卸、堆场粉尘
	
	厂区内道路定期清扫、洒水抑尘；原料堆场采用苫盖+洒水降尘
	

	
	投料粉尘
	
	投料口半封闭+喷淋降尘
	

	
	研磨粉尘
	
	设备结构全密闭+湿法研磨
	

	
	滚筒筛、脱水筛筛分粉尘
	
	设备结构全密闭+湿法筛分
	

	地表水环境
	生活污水
	CODcr、SS、等
	通过厂区总排口直接排入园区管网，进入和丰园区污水处理厂
	《污水综合排放标准》
（GB8978-1996）

	声环境
	设备噪声
	等效连续A声级
	消声、隔振、隔声、绿化等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	（1）生活垃圾
厂区及生产车间内设置垃圾桶、垃圾箱分类收集，定期交由园区环卫部门统一处置。
（2）一般固体废物
浓密池加药过程产生PAC废包装袋收集于一般固废暂存间后外售废品回收站；废布袋统一收集暂存于一般固废暂存间，由袋式除尘器生产厂家回收利用；生产线产生的磁选废渣统一收集暂存于一般固废暂存间，作为建筑材料外售，污泥统一收集暂存于一般固废暂存间，或外售给水泥厂或砖厂。
（3）危险废物
废机油、废润滑油收集后暂存在危废贮存点，交有资质的单位处理。

	土壤及地下水
污染防治措施
	对项目区实施分区防渗措施：
（1）重点防渗区
危废间相关设施等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行
（2）一般防渗区
项目厂房、库房、浓密池等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照《生活垃圾填埋场控制标准》（GB16889-2024）进行设计施工。
（3）简单防渗区
项目区厂区道路、办公楼等其他区域为简单防渗区。达到一般地面硬化要求。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	（1）定期对危废贮存点专用包装容器等进行检查维护；定期检查危废贮存点地面防渗情况，发现有破损时立即修补。
（2）危废贮存点设专人负责巡视，查看是否存在安全隐患，发现问题及时解决，同时做好巡视记录。
（3）不断改进和提高管理水平，严防操作事故的发生。加强员工的风险意识和环境意识教育，增强环境意识。

	其他环境
管理要求
	1 排污许可
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十五、非金属矿物制品业 30”中“70 石墨及其他非金属矿物制品制造 309”中“其他非金属矿物制品制造 3099（除重点管理、简化管理以外的）”，排污许可管理类别为登记管理。
本项目不需要申请取得排污许可证，运营前应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息，取得固定污染源排污登记回执。



结论
	综上所述，新疆棘弘科技有限公司石英砂深加工项目符合国家及地方产业政策，项目选址符合相关要求；本项目所产生的废气、噪声通过采取有效的环保措施后，对周边环境的影响也能控制在可接受程度。因此，建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响是可接受的。因此，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。
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