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1建设项目工程分析 

1.1项目名称、建设性质、建设单位及建设地点

项目名称：沙湾市海明塑料制品厂滴灌带、造粒生产线项目
建设性质：改扩建

建设单位：沙湾市四道河子镇海明塑料制品厂（个体工商户）
项目总投资：本项目总投资约1500万元，项目资金由企业自筹。

建设地点及周围环境情况：本项目选址位于新疆塔城地区沙湾市四道河子镇上野地新村老庄1巷6号。
1.2原有工程回顾性调查及评价
（1）原有工程基本情况
项目名称：沙湾县四道河子镇英贵塑料厂建设项目

建设单位：沙湾县四道河子镇海明塑料制品厂（原为沙湾县四道河子镇英贵塑料厂）

建设地点：沙湾县四道河子镇上野村东南巷

投资总额：150万元，环保投资15万元。

建设规模：项目建设滴灌带生产线3条，产能为300t滴灌带。

（2）原有工程环保手续情况

沙湾县四道河子镇英贵塑料厂于2019年2月25日取得原沙湾县环境保护局关于对《沙湾县四道河子镇英贵塑料厂建设项目环境影响报告表的批复》（沙环评价函[2019]10号），并完成竣工环境保护验收手续。
1.3建设内容及产品规模
沙湾市海明塑料制品厂滴灌带、造粒生产线项目用地面积3333.3m2，利用现有已闲置的厂房，改造成生产车间、成品库房、原料库房和办公生活区。
本项目建设规模为：建成后造粒生产线生产的聚乙烯再生颗粒规模为5000t，全部用于滴灌带、水带的生产。本项目建成后年产滴灌带5000t，水带1000t。
2环境保护措施及可行性论证

2.1施工期环境保护措施与相关规范符合性论证

本项目利用现有已闲置的厂房，改造成生产车间、成品库房、原料库房和办公生活区，根据现场勘查，项目区地面、车间地面均已进行水泥基础防渗，满足防渗要求，设备购置入场后直接进行摆放安置，施工期仅为危险废物贮存库成品彩钢板房的组装，不进行土建施工，主要产生少量扬尘和设备噪声等，其影响较小。

2.2运营期环境保护措施

本项目运营期产生的废气主要为生产过程中产生的有机废气和颗粒物。

1）颗粒物

项目生产过程颗粒物主要产生于投料、配料、混料等工序，对项目粉尘产生的主要产生设备采用设备整体密闭（含密闭式集气罩）收集，粉尘经收集后经袋式除尘器处理后由不低于15m高排气筒外排。

2）有机废气

项目有组织废气产生源主要为生产加热熔融过程中产生的挥发性有机物气体，工程设计对热熔-挤出设备进行密闭，造粒机、混料机、挤出机采用设备整体密闭（含密闭式集气罩），收集后经二级活性炭吸附+催化燃烧（RCO）后经15m高排气筒排放。

滴灌带工序、水带工序在车间生产内的混料机、挤出机采用设备整体密闭（含密闭式集气罩）收集废气，负压收集，收集效率按90%计，则剩余10%未被收集部分以无组织形式外排。

3）油烟

项目食堂油烟经油烟净化器处理后由风机引至屋顶外排。
无组织废气

1）非甲烷总烃

①物料输送：粒状物料采用密闭的包装袋、容器或罐车进行粒状物料转移。

②投料环节：固体物料设置密闭投料器。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集。

③生产过程：本项目采用设计负压密闭输送管道进行废气收集。

2）粉尘

本项目对回收的废旧滴灌带、水带进行破碎，采用湿法破碎。

本项目原料库房、材料库房为封闭式结构库房，收集的废旧滴灌带、废旧水带均存储于封闭式原料库房及彩钢棚内，沙土、秸秆产生后直接中转运输至封闭式原料库房内装卸，装卸过程中采取控制落差、洒水降尘等措施后可有效防止堆存粉尘的污染，并有效抑制扬尘。由于原料运输、厂区内分选出的沙土、秸秆使用的运输中转车辆均采用篷布覆盖封闭，运输扬尘对项目区及其周边环境很小。项目原料运输过程需做好覆盖工作，防止原料遗撒；装卸过程在全封闭库房内进行，原料库房具有防雨、防风、防渗等功能。在采取上述措施后，可有效减少项目无组织粉尘的产生。

3）臭气浓度

本项目造粒机及塑料制品制造过程中热熔挤出工序产生少量臭气，通过车间内设备整体密闭体系收集后，再经袋式除尘器+二级活性炭吸附+催化燃烧（RCO）装置后，通过15m排气筒排放。

2.3水环境保护措施

本项目生产过程用水为循环用水，无生产废水产生外排，废水主要为工作人员生活污水。

生产废水

故项目生产废水主要含有悬浮物、COD等。污水排入沉淀池，经过沉淀后循环使用。
    生活污水

生活污水排入厂区内的地埋式污水处理设施，处理后满足标准后，排入蓄水池，冬储夏灌，用于厂区绿化，不外排。

2.4运营期噪声环境保护措施

本项目噪声主要来源于生产设备：搅拌机、挤出机、牵引机、风机等运行时产生的噪声，项目设备选择采用低噪声设备，进行了隔声、减振处理，均置于室内。

2.5运营期固体废物环境保护措施

固体废物为一般固废和危险废物。一般固废主要包括职工生活垃圾、不合格品及边角料、废滤网、布袋除尘器收尘灰、沉渣等。危险废物为废弃润滑油、废活性炭、废催化剂。

一般固体废物收集、暂存措施

项目产生的不合格品及边角料收集后回用于生产；清洗废渣及泥沙存于暂存池内自然干化后统一收集后用于土壤改良；废滤网由更换厂家回收处理；布袋除尘器除尘灰集中收集后，统一清运至环卫部门指定场所处置；原辅料产生的废包装袋集中收集后回收于再生料的加工；项目职工生活垃圾设置垃圾收集箱，环卫部门定期清运处置。

危险废物运输与转移措施

项目设置一座10m2危险废物贮存库，废弃润滑油、废活性炭、废油桶、废催化剂为危险废物，需收集桶收集后单独存放于危险废物贮存库内。送具有危废处理资质的单位进行安全处置。
3 环境影响评价结论
本项目符合国家及地方相关产业政策及规划，建设区域环境质量现状满足环境功能区划的要求。项目区原料供给便利充足。项目产生的废气、废水、噪声及固体废物等污染物均采取了有效防治措施，可达标排放并符合污染物总量控制要求，经预测本项目投产后不会对周围环境产生明显影响；通过公众意见调查，项目建设未收到当地居民、社会团体或政府部门的反对意见。因此，在切实落实各项环保措施的前提下，从环保角度考虑该项目可行。


