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一、建设内容
	建设内容
	1、项目概况
项目名称：沙湾县瑞昌塑料制品厂农用PVC管建设项目
建设单位：沙湾县瑞昌塑料制品厂； 
建设性质：新建
总 投 资：260万元；
建设地点：位于沙湾市柳毛湾镇光明路以北，项目区东侧为柳毛湾派出所，南侧为光明路，西侧为柳毛湾镇道路，北侧为滴灌带厂
2、建设内容及规模
本项目改造沙湾县柳毛湾镇天盛塑料制品厂现有空旧厂房（900m2）进行项目建设，新建农用PVC生产线、购买生产设施及配套相关附属设施。项目建成后年产400t农用PVC管。
















二、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	1、施工废气防治措施 
（1）适当洒水，防止粉尘飞扬。 
（2）建筑材料的防尘管理措施：施工过程中使用水泥、石灰、砂石、钢筋、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施之一：①密闭存储；②设置围挡或堆砌围墙；③采用防尘布苫盖。 
（3）建筑垃圾的防尘管理措施：施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。 
（4）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间：进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 
（5）做好施工现场的清洁工作。施工后期采用机械清运，此时扬尘污染最重，应采取洒水抑尘措施，设置围挡，降低扬尘污染。 
（6）施工期物料堆场周围设置不低于堆放物高度的封闭性围栏，施工现场配备洒水设备，洒水频次以施工现场无明显扬尘为准，春秋季晴天一般洒水次数在4～6次，夏季晴天一般洒水8～10次，运输车辆全部采用密闭苫盖，规范管理。
（7）施工期全面落实“六个百分之百”，加强道路扬尘整治，提升综合防控水平。
综上所述，在采取相应措施并严格按照本评价要求进行施工的前提下，本项目施工大气污染物对周围大气环境影响不大，且随施工结束而消除。 
2、施工废水防治措施 
本项目混凝土养护废水、机械设备冲洗废水设置隔油池和沉淀池处理达标后用于施工场地洒水抑尘；施工期不设施工营地，施工人员均为当地居民，吃住自行解决，生活污水排入防渗化粪池，定期拉运至沙湾市第二污水处理厂处理。
3、施工噪声防治措施 
（1）合理安排好施工时间，尽量缩短施工期。
（2）施工期的噪声主要来自施工机械和运输车辆。施工单位在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备，并避免长时间使用高噪声设备，加强施工机械的维护保养，高噪声设备设置在施工场地中部并修建临时隔声棚，并加强对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械设备。 
（3）加强施工设备的维护保养，发生故障应及时维修，保持润滑、紧固各部件，减少运行振动噪声；施工机械设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座。加强施工管理、文明施工，杜绝施工机械在运行过程中因维护不当而产生的其他噪声。 
（4）做好施工噪声防治，施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中相关标准。
4、施工固体废物防治措施 
（1）建筑垃圾：施工期间有部分施工垃圾如废砖、废钢铁、废油料等，这些建筑垃圾应分类收集，集中处理，回收利用，以实现固体废料的“减量化、资源化、无害化”。 
（2）车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。 
（3）施工期应尽量集中并避开雨期，要边弃土边压实，弃土完毕后应尽快复垦利用。 
（4）施工单位应该在施工前5日向渣土管理部门申报建筑垃圾、工程渣土处置计划，如实填报建筑垃圾和渣土的种类、数量、运输路线及处置场地等事项，并与渣土管理部门签订环境卫生责任书。 
（5）施工部门应当持渣土管理部门核发的处置证明，向运输单位办理建筑垃圾、工程渣土托运手续。运输车辆在运输工程弃土、建筑垃圾时应随车携带处置证明，接受渣土管理部门的检查，运输路线应按渣土管理部门会同公安、交通管理部门规定的线路运输。
（6）在工程完工后，应当立即将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处置干净，不得占用道路来堆放建筑垃圾和工程渣土。
5、生态环境防治措施 
本项目涉及的生态影响主要表现在基础开挖，临时工地建设会破坏植被并造成部分水土流失。为此，施工方应根据以下原则对施工弃土、弃石、堆放地进行防治，努力将施工期间水土流失对环境造成的不良影响降低到最小。
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	1、大气环境影响及保护措施
本项目混料粉尘经布袋除尘装置处理后通过15m排气筒排放；有机废气经吸附浓缩-催化燃烧装置处理后通过15m排气筒排放。
2、水环境影响及保护措施
本项目冷却水循环利用，不外排，生活污水排入防渗化粪池，定期拉运至沙湾市第二污水处理厂。
3、噪声环境影响及保护措施
项目从声源控制、总平面布置、合理安排工作时间、传播途径控制等环节着手：
（1）声源控制：设备选型上选用先进的、噪音低、震动小的设备，安装时采取台基减震、橡胶减震接头以及减震垫等措施；通过加强对设备的保养、维护，对机械设备定期加润滑油进行维护，使设备处于良好的运转状态，减少设备运转不正常而产生的噪声；
（2）合理布置产噪设备：在布设设备时，将高噪声设备布置在隔音好的区域，以有效利用噪声距离衰减作用；
（3）合理安排工作时间，尽量减小对外界环境的噪声影响；
（4）加强传播途径控制：采用隔音、吸声材料；
（5）加强管理：项目通过加强管理、教育，文明操作，避免因野蛮操作产生的突发性噪声。
4、固体废物影响及保护措施
（1）生活垃圾
项目区内设置垃圾箱，集中收集，交由环卫部门统一处理。
（2）不合格品和边角料
收集后外售综合利用。
（3）除尘器收集粉尘
回用于生产。
（4）废包装
收集后外售综合利用。
（5）废机油
经收集后暂存危废暂存间，定期交由有资质的危险废物处理单位处置。
（6）废活性炭
更换下来的废活性炭统一收集后交由有资质单位回收处理。 
（7）废催化剂
废催化剂由专用危废贮存库暂存，定期交由有资质单位处置。
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六、结论
	本项目所产生的废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。
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