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中华人民共和国生态环境部制

1、 [bookmark: _Toc23643]建设项目基本情况
	建设项目名称
	新疆西域酒业有限责任公司年产白酒及葡萄酒建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	/
	联系方式
	/

	建设地点
	/

	地理坐标
	[bookmark: _GoBack]/

	国民经济
行业类别
	C1512 白酒制造C1515 葡萄酒制造
	建设项目
行业类别
	十二、酒、饮料制造业 15—25 酒的制造151

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目             
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目     
重大变动重新报批项目

	项目审批(核准/
备案)部门(选填)
	乌苏市发展和改革委员会
	项目审批(核准/备案)文号(选填)
	\

	总投资（万元）
	14115.5
	环保投资（万元）
	150

	环保投资占比(%)
	1.06
	施工工期(月）
	24

	是否开工建设
	否
是：本项目一期工程已于2024年4月开工建设，2025年6月建成投产。本次为因产能发生重大变动而重新报批。
	用地（用海）
面积（m2）
	18429.34

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无


2、 [bookmark: _Toc30578][bookmark: _Toc27040][bookmark: _Toc27368]
建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
乌苏市新疆西域酒业有限责任公司成立于2021年，注册地址位于新疆塔城地区乌苏市西城区街道物流园社区新安江东路北侧16号。
近年来，乌苏市不断培育壮大提升当地葡萄酒、白酒产业，推动酒产业集聚发展，使“乌苏啤酒”“鲜业精酿”“沙舟干红”“疆域王”等酒类形成优势资源互补，打造啤酒、红酒、白酒“三瓶酒”品牌名片。在此背景下，新疆西域酒业有限责任公司于2024年投资建设新疆西域酒业有限责任公司年产白酒及葡萄酒建设项目。
本项目于2024年6月首次取得乌苏市发展和改革委员会出具的项目备案证（项目代码：2406-654202-07-01-204583）。后因原环评批复撤销，备案证于2026年7月28日完成变更，重新获取。
建设单位曾于2024年委托编制《新疆西域酒业有限责任公司年产白酒及葡萄酒建设项目环境影响报告书》，并于2024年12月25日取得塔城地区生态环境局批复（塔地环审﹝2024﹞204号）。后因客观原因，该批复已依法撤销。
鉴于项目已在原批复有效期内建成投产，且建设单位无主观过错，生态环境主管部门经核实后，同意本项目免予行政处罚，并依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》相关规定，同意将环评文件类型由报告书降级为报告表。
为此，建设单位重新编制环境影响报告表，报生态环境主管部门审批。
本次评价范围仅为一期3000吨/年白酒生产线、500吨/年葡萄酒生产线及其配套工程，二期建设另行开展环境影响评价。
2、建设项目概况
(1) 项目名称：新疆西域酒业有限责任公司年产白酒及葡萄酒建设项目；
(2) 项目地点：新疆塔城地区乌苏市西城区街道物流园社区新安江东路北侧16号；
(3) 项目性质：新建（重大变动重新报批）；
(4) 行业类别：C1512 白酒制造；C1515 葡萄酒制造
(5) 投资总额：14115.5万元；
(6) 工程规模：年产白酒3000吨+葡萄酒500吨；
(7) 人员配置：本项目劳动定员80人，采用8小时工作制，年工作日300天。
3、建设内容
本项目租用乌苏市兴农农业发展有限公司现有车间进行建设，总占地面积18429.34m²。厂区分为生产区和仓储区：酿酒车间及包装生产线位于西侧，储调酒车间位于东侧，产品库房位于东侧及北侧，粮食原料库及粉碎车间位于西北侧。办公楼依托南区葡萄酒项目区综合办公楼，生活办公及厂区食堂位于葡萄酒项目区。
表2-1建设项目组成一览表
	类别
	组成内容
	建设内容及规模

	主体工程
	2#包装车间
	占地面积6371.30m2，高度8m，1层

	
	3#葡萄酒生产车间
	占地面积1496.91m2，高度8m，1层

	
	8#酿酒车间
	占地面积3270.54m2，高度8m，1层

	
	9#粮食储存与包材库
	占地面积5120.49m2，高度8m，1层

	
	10#储调车间
	占地面积5227.04m2，高度10m，1层

	
	11#成品库房
	占地面积1441.84m2，高度8m，1层

	
	12#粉碎车间
	占地面积1056.21m2，高度8m，1层

	
	13#曲与稻壳存储车间
	占地面积1043.55m2，高度8m，1层

	
	14#成品库房
	占地面积919.35m2，高度8m，1层

	辅助工程
	综合楼（依托）
	占地面积2144.8m2，建筑面积2760.69m2，多层，地下为酒窖

	
	食堂（依托）
	占地面积274.89m2，高度4.2m，1层

	
	生活区（依托）
	占地面积1000m2，高度4m，1层

	
	消防泵房
	占地面积117.56m2，高度6m，2层

	
	化验室
	占地面积313.69m2，高度4.2m，1层

	储运工程
	储酒罐区
	100m3储罐40个，60m3储罐40个，10t储罐4个，红酒发酵罐30个

	
	地下酒窖
	占地面积996.76m2

	
	废渣收集间
	高度8m，1层

	公用工程
	供电
	由市政供电管网供给

	
	供水
	由市政自来水管网供给

	
	供暖
	由乌苏市市政供暖管网供给

	环保工程
	废气治理
	原料破碎：集尘罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA001）；食堂油烟：油烟净化器

	
	废水治理
	经厂区污水站处理后排入园区管网

	
	噪声治理
	低噪声设备、基础减震、置于室内

	
	固废治理
	废渣收集间1间、危废暂存间1间、酒糟暂存处。

	
	环境风险
	事故池1座，有效容积100m3

	绿化
	厂区绿化
	绿化面积9416.02m2


4、项目原辅材料消耗情况
项目原辅材料详见下表。
表2-2 项目原辅材料
	序号
	产品
	消耗量（t/a)

	1
	玉米
	500

	2
	高粱
	2250

	3
	大米
	1500

	4
	糯米
	1200

	5
	小麦
	350

	6
	稻草
	20

	7
	稻壳
	500

	8
	母曲
	100

	9
	白酒瓶（500mL）
	600万个/a

	10
	包装箱
	110万个/a

	11
	蒸汽
	180

	12
	水
	7185m³/a

	13
	电
	0.5×10⁵kW·h


5、主要设备
表2-3主要设备一览表    单位：台
	序号
	设备名称
	单位
	数量

	一
	生产线设备
	

	1
	原料处理
	原料、酒曲破碎机
	套
	1

	2
	
	晾糟机
	套
	3

	3
	
	传送带
	台
	4

	4
	
	斗式提升机
	台
	3

	5
	
	抓斗
	台
	3

	6
	发酵设备
	发酵池
	个
	156

	7
	
	风冷冷却器
	台
	6

	8
	
	蒸锅
	台
	6

	9
	
	行车
	台
	3

	10
	
	接酒桶
	个
	80

	11
	储酒设施
	不锈钢储酒罐
	个
	80

	12
	
	不锈钢发酵罐
	个
	30

	
	
	不锈钢储罐
	个
	4

	13
	
	酒坛（土陶）
	个
	200

	14
	
	酒泵
	台
	10

	15
	勾调
	勾调设备
	台
	1

	16
	过滤设备
	反渗透纯水处理设备
	台
	2

	19
	清洗消毒
	自动冲洗瓶机
	台
	1

	20
	
	吹干机
	台
	1

	21
	自动灌装封盖设备
	定量灌装机
	台
	1

	22
	
	铝盖提升盖机
	台
	1

	23
	
	铝盖封口机
	台
	1

	24
	
	履带压盖机
	台
	1

	二
	纯净水生产设备
	

	1
	双极反渗透水处理器
	/
	台
	3

	三
	化验室
	

	1
	天平
	/
	台
	1

	2
	酸度计
	/
	台
	1

	3
	分光光度计
	/
	台
	1

	4
	酒精计
	/
	台
	1

	5
	温度计
	/
	台
	1

	6
	恒温干燥箱
	/
	台
	1

	7
	恒温水浴锅
	/
	台
	1

	四
	其他环保设备
	

	1
	布袋除尘器
	套
	1

	2
	油烟净化器
	套
	1
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4、 [bookmark: _Toc17740][bookmark: _Toc21563][bookmark: _Toc20426]主要环境影响和保护措施
	运营期环境影响和保护措施
	一、大气环境影响分析
1、废气源强核算
1、项目废气源强核算
根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884-2018），本项目废气源强采用类比法进行核算。类比对象为本项目一期工程，类比数据来源于《新疆西域酒业有限责任公司年产白酒及葡萄酒建设项目竣工环境保护验收监测报告》（报告编号：DDXG2604013Y）。验收监测期间，项目生产工况为73%，环保设施运行正常，监测数据能反映项目正常生产状况下的污染物排放水平。类比条件：本项目与类比对象产品类型相同（白酒制造）、生产工艺相同（均为固态发酵法）、生产规模相近（类比对象为3000吨/年，本项目为3000吨/年）、原辅材料种类相同、污染治理设施相同，满足类比要求。本次新增的葡萄酒生产线为配制型果酒，产污环节与白酒灌装线类似，故源强类比合理。



表4-1本项目废气源强
	分类
	工序/生产线
	装置
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放

	
	
	
	
	
	核算方法
	废气产生量/(m3/h)
	产生浓度/(mg/m3)
	产生速率/(kg/h)
	产生量/()
	工艺
	效率/%
	核算方法
	废气排放量/(m3/h)
	排放浓度/(mg/m3)
	排放速率/(kg/h)
	排放量/()

	有组织废气
	原料破碎
	破碎机
	DA001排气筒
	颗粒物
	类比法
	5.37×103
	101
	0.577
	4.15
	集尘罩+布袋除尘器+15m排气筒
	99
	类比法
	5.37×103
	1.01
	0.00577
	0.0415

	
	食堂
	灶台
	油烟排放口
	油烟
	
	3.52×103
	12.67
	/
	/
	油烟净化器
	85
	
	0.00352
	1.9
	
	/

	无组织废气
	白酒酿造
	蒸馏、发酵、出甑等
	厂界
	非甲烷总烃
	
	/
	/
	/
	/
	车间封闭
	/
	
	/
	1.48
	/
	/

	
	
	
	车间外1m处
	非甲烷总烃
	
	/
	/
	/
	/
	
	/
	
	/
	1.88
	/
	/

	
	原料破碎
	未收集粉尘
	厂界
	颗粒物
	
	/
	/
	/
	/
	
	/
	
	/
	0.26
	/
	/

	
	酒糟暂存
	酒糟暂存处
	厂界
	氨
	
	/
	/
	/
	/
	车间封闭、日产日清、喷洒除臭剂
	/
	
	/
	1.01
	/
	/

	
	
	
	厂界
	硫化氢
	
	/
	/
	/
	/
	
	/
	
	/
	未检出
	/
	/

	
	
	
	厂界
	臭气浓度
	
	/
	/
	/
	/
	
	/
	
	/
	<10
	/
	/



	
	2、废气处理措施可行性分析
（1）有组织废气处理措施的可行性分析
根据《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028-2019），酒、饮料制造工业废气污染防治可行技术包括：除尘装置（旋风除尘、袋式除尘、湿式除尘等）。本项目原料破碎工序产生的颗粒物选用脉冲布袋除尘器进行处理，属于该技术规范明确的可行技术。
白酒制造行业原料破碎工序采用布袋除尘器处理粉尘是普遍采用的成熟工艺。近年来多个白酒建设项目均采用类似治理措施。例如：山西金杏苑酒业年产1000吨白酒项目，卸粮坑废气经集气罩收集后进入布袋除尘器处理，处理后经15m排气筒排放。山西传统老酒坊酒业年产1000吨白酒项目，破碎机置于全封闭车间内，配套风管将破碎、提升机废气引入覆膜滤料布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放。山东福余酒业年产150吨白酒项目，筛分、粉碎粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理，由不低于15m高排气筒排放。
（2）废气无组织管控措施
本项目无组织排放废气主要来源于三个方面：原料破碎工序未收集的粉尘、白酒酿造工序（蒸馏、发酵、出甑等）挥发产生的非甲烷总烃、酒糟暂存产生的恶臭气体（氨、硫化氢、臭气浓度）。为有效控制无组织废气的排放，采取了以下无组织管控措施。
1　 颗粒物无组织排放控制
本项目原料破碎工序已设置“集尘罩+布袋除尘器”对破碎粉尘进行收集处理，未被集气罩捕集的少量含尘废气以无组织形式排放。为控制无组织粉尘排放，破碎车间采用全封闭结构，减少粉尘外溢；破碎机进料口和出料口设置局部密闭罩，提高粉尘捕集效率；同时在车间内采取定期清扫、洒水抑尘等措施，减少地面二次扬尘。
2　 非甲烷总烃无组织排放控制
白酒酿造过程中，蒸馏、发酵、出甑等工序会挥发少量含乙醇、杂醇、酯类的有机废气（以非甲烷总烃计）。为控制VOCs无组织排放，本项目根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求，采取了以下措施：
发酵车间密闭：发酵室和酿酒车间采用全封闭式结构，减少有机废气外溢，加强通风换气：车间设置机械通风系统，保持良好工作环境；蒸馏设备密闭：蒸馏器保持密闭运行，减少蒸馏过程中有机废气的挥发损失；储酒设施管理：白酒储罐采用不锈钢密封罐，定期检查储罐及管线的密闭性；灌装过程控制：瓶酒及桶装酒灌装后及时密封盖子，减少灌装过程中有机废气的挥发。
3　 恶臭气体无组织排放控制
本项目恶臭气体主要来源于酒糟暂存过程产生的氨、硫化氢等。根据《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028-2019），酒糟暂存处等无组织废气排放应落实以下污染防治控制要求：
酒糟日产日清：因酒糟是优良的饲料原料，供不应求，所以酒糟产生后可以及时清运，尽量减少在厂区的暂存时间。暂存设施封闭：酒糟暂存处采用封闭式结构，酒糟暂存处定期喷洒生物除臭剂，减少恶臭气体产生，及时清理暂存间及道路上抛洒的酒糟。
3、非正常工况排放情况
非正常排放是指生产设备在开、停车状态，检修状态或者环保设施未能完全运行的状态下污染物的排放情况。
本项目非正常工况主要考虑废气处理设施（布袋除尘器）发生故障导致处理效率下降的情景。根据本项目工艺特点及污染治理设施配置情况，非正常工况设定如下：
表4-2   非正常工况废气排放情况
	污染源
	污染因子
	非正常排放原因
	非正常排放浓度mg/m3
	非正常排放速率kg/h
	频次及持续时间
	排放量kg/a

	DA001
	颗粒物
	滤袋长期运行后磨损破裂
	101
	0.577
	1次/年
1h/次
	4150


为确保项目废气处理装置正常运行，建设方在日常运行过程中，拟采取如下措施：
1　 建立布袋除尘器日常巡检制度，定期检查滤袋完好情况
2　 储备备用滤袋，发现破损立即更换
3　 定期清理除尘器灰斗，防止堵塞
4　 建立环保设施运行台账，记录运行、维护、检修信息
5　 企业委派专人负责每日巡检废气处理装置，做好巡检记录。
6　 当发现废气处理设施故障并导致废气非正常排放时，应立即停止废气产生工序，待废气处理装置故障排除后并可正常运行时方可恢复相关生产。
7　 按照环评要求定期对废气处理装置进行维护保养。
8　 建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。
4、废气自行监测方案
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》，根据《《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造》（HJ 1085-2020）和《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028-2019）），本次评价制定自行监测计划见下。
表4-3   废气监测计划
	监测点位
	监测指标
	监测频次

	厂界
	颗粒物、非甲烷总烃
氨、硫化氢、臭气浓度
	1次/半年

	厂区体积浓度最高处
	非甲烷总烃
	1次/半年

	DA001
	颗粒物
	1次/半年

	油烟排放口
	油烟
	1次/年


5、环境防护距离
1）大气防护距离
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，应设置大气环境防护距离。
本项目废气污染物均能达标排放。根据AERSCREEN估算模式预测结果，本项目各污染物厂界外短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值，厂界浓度满足相应标准要求。因此，建设项目不设置大气环境防护区域。
2）卫生防护距离
根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）计算，本项目无组织排放源（颗粒物、非甲烷总烃）卫生防护距离初值均小于50m，根据该标准第6.1.1条“卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m。如计算初值小于50m，卫生防护距离终值取50m”的规定，确定本项目卫生防护距离为50m（以生产区边界为起算点）。
经现场调查，本项目卫生防护距离范围内无居民点、学校、医院等环境敏感目标，满足卫生防护距离要求。建议当地规划部门在本项目卫生防护距离范围内不得规划新建居民住宅、学校、医院等环境敏感建筑。
6、大气环境影响结论
本项目运营期大气污染物主要为原料破碎工序产生的颗粒物（有组织）以及酿造工序、未收集粉尘、酒糟暂存等产生的无组织废气（颗粒物、非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度）。本项目破碎工序颗粒物采用“集尘罩+布袋除尘器”处理，属于《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028-2019）附录C推荐的废气治理可行技术，技术成熟可靠，处理效率≥99%，可确保污染物稳定达标排放。项目位于环境空气质量达标区，废气污染物均能实现达标排放，治理措施技术可行，无需设置大气环境防护距离，卫生防护距离满足要求。本项目大气环境影响可以接受，从大气环境角度项目建设可行。
二、水环境影响分析
一、废水来源及水质
本项目运营期废水主要包括生产废水和生活污水，年排水总量约3036m³/a。
（1）生产废水
生产废水主要来源于蒸馏工序产生的锅底水和洗锅废水、设备及地面清洗废水、纯水制备产生的浓盐水，葡萄酒生产配料混合、灌装等，废水产生量约1500m³/a。主要污染物为COD、BOD₅、SS、氨氮、总氮、总磷、色度等。
（2）生活污水
本项目劳动定员80人，年工作300天，生活污水产生量约1536m³/a。主要污染物为COD、SS、氨氮等。
二、废水排放去向
本项目废水污水先排到厂区污水处理设施，处理后排入市政管网。
鉴于葡萄酒生产具有季节性极强的特点（每年9-11月为葡萄加工季），该时段废水产生量暴增，且废水中含有大量葡萄皮渣、果梗、籽粒、糖分等有机物，极易酸化发臭。为确保废水得到有效预处理，满足纳管标准，本项目针对葡萄酒生产废水设置独立的预处理系统，配置如下：
(1) 处理工艺流程
细格栅→浓废水收集池 → 调节池（带潜水曝气搅拌+pH在线监测）→ 沉淀池 → 标准化采样井 → 园区污水管网 → 乌苏市污水处理厂。
(2) 主要构筑物
表 4-4污水站主要构筑物
	构筑物名称
	有效容积
	设计参数

	浓废水收集池
	≥30 m³
	停留时间≥24h

	调节池
	≥80 m³
	停留时间≥48h

	沉淀池
	≥20 m³
	表面负荷≤1.0 m³/(m²·h)

	事故应急池
	100 m³
	重点防渗

	标准化采样井
	位于总排口前
	符合HJ/T 91要求


(3) 主要设备
表 4-5污水站主要设备
	设备名称
	规格要求
	数量
	功能说明

	细格栅
	处理能力≥5 m3/h，过滤精度0.25～0.5mm
	1台
	去除葡萄皮渣等大颗粒悬浮物

	潜水曝气搅拌装置
	功率≥2.2 kW
	2套
	调节池均质，防止酸化发臭

	pH在线监测仪
	测量范围0-14，精度±0.1
	1套
	实时监控废水pH值

	提升泵
	流量≥5 m3/h，扬程≥15m
	2台（1用1备）
	提升废水至后续单元



(4) 废水排放去向
生产废水经上述预处理系统处理后，通过园区污水管网排入乌苏市污水处理厂进一步处理，不直接排入地表水体。葡萄酒生产废水经预处理后出水水质可满足《酒类制造业水污染物排放标准》（GB 19821-2025）间接排放限值要求。
三、废水达标排放分析
（1）执行标准
本项目废水为间接排放，执行《酒类制造业水污染物排放标准》（GB 19821-2025）表1间接排放限值。
（2）监测结果
根据本项目竣工环境保护验收监测报告（报告编号：DDXG2604013Y），废水总排口（DW001）监测结果如下：
表 4-6废水监测结果
	监测因子
	单位
	2026.04.16监测结果
	2026.04.17监测结果
	标准限值

	pH值
	无量纲
	7.8～8.2
	8.1～8.2
	6～9

	化学需氧量（COD）
	mg/L
	29.25
	29.25
	500

	悬浮物（SS）
	mg/L
	15.5
	17.5
	400

	五日生化需氧量（BOD5）
	mg/L
	7.9
	7.975
	350

	氨氮（NH3-N）
	mg/L
	0.427
	0.451
	45

	总磷（TP）
	mg/L
	0.13
	0.12
	8

	总氮（TN）
	mg/L
	2.04
	2.06
	70

	色度
	倍
	<2
	<2
	100


各监测因子日均值均满足《酒类制造业水污染物排放标准》（GB 19821-2025）间接排放限值要求，废水可达标排放。
（3）单位产品基准排水量
本项目排水量1500m³/a。白酒产量3000吨，排水量约1470m³/a，单位产品基准排水量约0.49m³/kL，满足GB 19821-2025中白酒制造限值（20m³/kL）要求；葡萄酒500吨，排水量约30m³/a，单位产品基准排水量约0.06m³/kL，满足GB 19821-2025中葡萄酒制造限值（5m³/kL）要求。
四、依托乌苏市污水处理厂可行性分析
（1）污水处理厂概况
乌苏市净水源污水处理有限公司承担着全市生活污水的处理任务，每天处理能力为4.5万吨；目前平均每天处理水量为2万吨左右。污水处理采用“预处理+A²/O+深度处理”工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准。
（2）收水范围
本项目位于乌苏市物流园区内，属于乌苏市污水处理厂收水范围内，园区污水管网已铺设到位。
（3）水量纳管可行性
本项目废水排放量约55m³/d，占乌苏市污水处理厂处理能力（4.5万t/d）的0.12%，占比较小，不会对污水处理厂造成冲击。
（4）水质纳管可行性
本项目废水主要污染物为COD、BOD₅、SS、氨氮等，水质简单，可生化性好，经监测各污染物浓度均满足GB 19821-2025间接排放限值要求，满足污水处理厂纳管要求。
（5）依托可行性结论
综上所述，从收水范围、水量、水质三个方面分析，本项目废水依托乌苏市污水处理厂处理可行。
五、废水监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造》（HJ 1085-2020）及《酒类制造业水污染物排放标准》（GB 19821-2025），运营期废水监测计划如下：
表 4-7废水监测计划
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	DW001废水总排口
	流量、pH值、COD、NH3-N、BOD5、SS、总磷、总氮、色度
	1次/半年
	《酒类制造业水污染物排放标准》（GB 19821-2025）


六、水环境影响结论
本项目废水先排到污水站后，处理后排入市政管网。经园区污水管网排入乌苏市污水处理厂处理，不直接排入地表水体。验收监测结果表明，废水总排口各污染物浓度均满足《酒类制造业水污染物排放标准》（GB 19821-2025）间接排放限值要求，单位产品基准排水量满足标准限值要求。依托乌苏市污水处理厂处理从收水范围、水量、水质方面分析均可行。本项目对区域地表水环境影响较小，水环境影响可以接受。
三、声环境影响分析
1、噪声源强
本项目运营期噪声主要来源于破碎机、风机、泵类、灌装机、洗瓶机等生产设备运行噪声。根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884-2018），本项目噪声源强采用类比法进行核算，类比同类行业设备噪声水平，各设备噪声源强为70～95dB(A。本项目针对各噪声源采取下列降噪措施：
（1）选择低噪声设备：项目在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。
（2）合理布局：项目将高噪声设备尽量布置在厂区中部，通过距离衰减减轻噪声对外环境的影响。
（3）隔声、减振：建设单位根据噪声产生的性质可分为机械运动噪声，根据其产生的性质和机理不同分别采用了隔声、减振等方式进行了降噪处理。通过安装减振垫或者隔声门窗来达到降低噪声的目的。
（4）安装消声器：设置独立风机房，对风机安装消声器。
（5）设置隔音罩：部分噪音设备配备隔音罩等。




	表 4-8噪声治理情况

	序号
	噪声源
	数量（台）
	声源类型
	单台声级值dB(A)
	治理措施
	降噪后声级值dB(A)
	持续时间

	1
	原料、酒曲破碎机
	1
	频发
	85~95
	基础减震、置于室内、厂房隔声
	65~75
	昼间

	2
	风机
	2
	频发
	80~90
	基础减震、隔声罩
	60~70
	昼间

	3
	泵类
	10
	频发
	75~85
	基础减震、柔性接头
	55~65
	昼间

	4
	晾糟机
	3
	频发
	75~85
	基础减震、置于室内
	55~65
	昼间

	5
	传送带
	4
	频发
	70~80
	基础减震、置于室内
	50~60
	昼间

	6
	斗式提升机
	3
	频发
	70~80
	基础减震、置于室内
	50~60
	昼间

	7
	行车
	3
	频发
	70~80
	基础减震、置于室内
	50~60
	昼间

	8
	定量灌装机
	1
	频发
	70~80
	基础减震、置于室内、厂房隔声
	50~60
	昼间

	9
	自动冲洗瓶机
	1
	频发
	70~80
	基础减震、置于室内、厂房隔声
	50~60
	昼间

	10
	搅拌设备
	1
	频发
	70~80
	基础减震、置于室内、厂房隔声
	50~60
	昼间

	11
	过滤机
	1
	频发
	70~80
	基础减震、置于室内、厂房隔声
	50~60
	昼间

	12
	灭菌设备
	1
	频发
	70~80
	基础减震、置于室内、厂房隔声
	50~60
	昼间

	13
	灌装机、洗瓶机
	1
	频发
	70~80
	基础减震、置于室内、厂房隔声
	50~60
	昼间

	14
	吹干机
	1
	频发
	70~80
	基础减震、置于室内
	50~60
	昼间

	15
	反渗透纯水处理设备
	2
	频发
	70~80
	基础减震、置于室内
	50~60
	昼间






	
	2、噪声影响及达标分析
本评价采用噪声距离衰减、叠加模式计算厂界噪声值。按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中评价方法要求，采用工业噪声模式对厂界的噪声影响值，预测模式如下：
建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：
①计算某个室内声源在靠近围护结构处的倍频带声压级：
[image: ]
式中：Loct,1：某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；
Lw oct：某个声源的倍频带声功率级，dB；
r1：室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m；
R：房间常数；
Q：方向性因子，无量纲值。
②计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：
[image: ]
③计算室外靠近围护结构处的声压级：
[image: ]
④将室外声级Loct,2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级Lw oct：
[image: ]
式中：S—透声面积，m2。
⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。
⑥计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级：
[image: ]
式中：Loct（r）：点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB；
Loct（r0）：参考位置r0处的倍频带声压级，dB；
r：预测点距声源的距离，m；
r0：参考位置距声源的距离，m；
Loct：各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量，计算方法详见导则）。
⑦由各倍频带声压级合成计算该声源产生的A声级Leq（A）。
⑧计算总声压级设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA in,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,j，在T时间内该声源工作时间为tout,j，则预测点的总等效声级为：
[image: ]
式中：T—计算等效声级的时间，h；
N—室外声源个数，M为等效室外声源个数。
本次全厂噪声影响，用厂界预测值评价超标或达标情况，预测结果如下：
表 4-9企业全厂厂界噪声预测结果  单位：dB（A）
	方位
	昼间贡献值
	夜间贡献值
	昼间标准值
	夜间标准值
	达标情况

	
	
	
	
	
	昼间
	夜间

	东厂界
	46.2
	不生产
	65
	55
	达标
	不生产

	南厂界
	44.8
	不生产
	
	
	达标
	不生产

	西厂界
	49.5
	不生产
	
	
	达标
	不生产

	北厂界
	47.6
	不生产
	
	
	达标
	不生产


由上表可知，建设项目运营后，项目设备运行产生的噪声在厂界的贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。根据现场踏勘，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。项目周边均为工业企业和物流仓储设施，最近的声环境敏感点距离厂界超过200m。本项目噪声经距离衰减后，对周边声环境保护目标的影响很小。
3、噪声监测计划
依照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和《《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造》（HJ 1085-2020） 和 《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028-2019）），本项目建成后应执行噪声监测计划。
表4-4   噪声监测计划一览表
	监测点位
	监测项目
	监测频率
	执行标准

	厂界
	等效连续A声级（Leq）
	每季度昼间一次
夜间不生产
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准


4、噪声影响结论
综上，项目采用环评提出的相关噪声防治措施后，项目设备运行产生的噪声在厂界的贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，对周边声环境的不利影响较小。
四、固体废物环境影响分析
1、固废源强核算
本项目产生的固体废物主要有一般工业固废、危险废物及生活垃圾。
白酒生产工艺一般固废包括：破碎收尘灰、酒糟、白酒灌装废包装材料、废酒瓶等；危险废物包括：化验室废液、化验室化学品废弃包装、废矿物油及废矿物油桶。
(1) [bookmark: _Hlk117775068]酒糟：白酒行业固态法酿造过程中，每生产1吨白酒约产生3～4吨新鲜酒糟。本项目年产白酒3000吨，按吨酒产糟2.0吨（本项目实际产糟率）计算，酒糟产生量约6000。酒糟暂存于废渣收集间，日产日清，作为饲料外售给养殖企业。
(2) 收尘灰：原料破碎工序布袋除尘器收集的粉尘，主要成分为粮食粉末，产生量约1.0，全部回收于破碎工艺，不外排。
(3) 废包装材料及废酒瓶：灌装包装工序产生的废包装材料（纸箱、塑料等）约0.1，废酒瓶约0.1。废包装材料出售给废品收购站，废酒瓶返回玻璃瓶厂家作为原料使用。
(4) 不合格原辅料：原料验收工序产生，主要为不符合质量标准的酒基、果汁或食品添加剂，产生量极少（约0.01 t/a），作为不合格品处理，交供应商回收或按相关规定处置。
(5) 废弃原辅料包装物：配料混合工序产生，主要为塑料包装袋、纸箱、塑料桶等，产生量约0.05 t/a，属于一般工业固体废物（SW17，900-003-S17），外售综合利用。
(6) 滤渣、废硅藻土：过滤/精滤工序产生，产生量约0.3 t/a，属于一般工业固体废物（SW59，900-099-S59），交环卫部门处置。
(7) 废包装材料：灌装/包装工序产生，主要为标签纸、纸箱、封箱胶带等，产生量约0.05 t/a，属于一般工业固体废物（SW17，900-003-S17），外售综合利用。
(8) 化验室废液：成品检验工序产生，主要为理化指标检测产生的废酸液、废有机溶剂等，产生量约0.01 t/a，属于危险废物（HW49，900-047-49），委托有资质单位处置。
(9) 化学品废弃包装：成品检验工序产生，主要为残留化学品的试剂瓶、包装物等，产生量约0.01 t/a，属于危险废物（HW49，900-041-49），委托有资质单位处置。
(10) 废活性炭、废反渗透膜：纯水制备过程中产生的废活性炭和废反渗透膜，本项目纯水制备系统产生的废活性炭（SW59，900-008-S59）约每2年更换一次，单次更换量约5t；废反渗透膜（SW59，900-099-S59）约每5年更换一次，单次更换量约3t。废活性炭和废反渗透膜更换后由厂家回收处理，不在厂区长期贮存，对环境无不利影响。
(11) 危险废物：本项目危险废物包括化学品废弃包装（HW49，900-041-49）、化验室废液（HW49，900-047-49）、废矿物油（HW08，900-214-08）及废矿物油桶（HW08，900-249-08），合计产生量约0.25。危险废物分类收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位进行处置。
(12) 生活垃圾：本项目劳动定员80人，年工作300天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，年产生量约12。结合本项目验收报告实际统计数据，生活垃圾实际产生量约5，本次评价按实际产生量取值。生活垃圾经厂区垃圾桶分类收集后，交由当地环卫部门统一清运处置。

综上，本项目固体废物的产生及排放情况详见下表。



	对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2025），项目固废鉴别结果如下。
表 4-10 项目固废产生情况及属性判定表
	序号
	固废名称
	产生环节
	形态
	主要成分
	产生量（t/a）
	属性
	废物代码
	处置去向

	1
	收尘灰
	原料破碎布袋除尘器
	固态
	粮食粉末
	1
	一般工业固体废物
	SW59（900-099-S59）
	回收于破碎工艺

	2
	酒糟
	蒸馏工序
	固态
	粮食残渣
	6000
	
	SW13（151-001-S13）
	作为饲料外售

	3
	废活性炭
	纯水制备
	固态
	活性炭
	2.5
	
	SW59（900-008-S59）
	厂家回收

	4
	废反渗透膜
	纯水制备
	固态
	过滤膜组件
	0.6
	
	SW59（900-099-S59）
	

	5
	废包装材料
	灌装包装工序
	固态
	塑料、纸壳
	0.1
	
	SW17（900-003-S17）
	出售给废品收购站

	6
	废酒瓶
	灌装包装工序
	固态
	玻璃
	0.1
	
	SW17（900-004-S17）
	返回玻璃瓶厂家

	7
	滤渣、废硅藻土
	过滤/精滤
	固态
	粮食残渣
	0.3
	
	SW59，900-099-S59）
	作为饲料外售

	8
	生活垃圾
	职工生活
	固态
	纸屑、塑料、果皮等
	5
	生活垃圾
	SW64（900-099-S64）
	环卫部门统一清运

	9
	化学品废弃包装
	化验室
	固态
	塑料、残留化学品
	0.05
	危险废物
	HW49（900-041-49）
	暂存危废间，委托有资质单位处置

	10
	化验室废液
	化验室
	液态
	高浓度有机废液、酸液
	0.05
	
	HW49（900-047-49）
	

	11
	废矿物油
	设备检修
	液态
	矿物油
	0.1
	
	HW08（900-214-08）
	

	12
	废矿物油桶
	设备检修
	固态
	塑料、残留矿物油
	0.05
	
	HW08（900-249-08）
	


对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2025）、《国家危险废物名录》（2025版）等相关文件判定，汇总本项目危险废物如下。
表 4-11项目危险废物汇总表
	序号
	危险废物名称
	产生量（）
	产生工序及装置
	形态
	主要成分/有害成分
	产废周期
	危险特性
	污染防治措施

	1
	化学品废弃包装
	0.05
	化验室
	固态
	塑料、残留化学品
	每季度
	T/In（毒性、感染性）
	分类收集，暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置

	2
	化验室废液
	0.05
	
	液态
	高浓度有机废液、酸液
	
	T/C/I/R（毒性、腐蚀性、易燃性、反应性）
	

	3
	废矿物油
	0.1
	设备检修
	液态
	矿物油、重金属添加剂
	每半年
	T/I（毒性、易燃性）
	

	4
	废矿物油桶
	0.05
	
	固态
	塑料、残留矿物油
	
	
	

	备注：毒性（Toxicity，T）、腐蚀性（Corrosivity，C）、易燃性（Ignitability，I）、感染性（Infectivity，In）



表 4-12 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表
	序号
	贮存场所（设施）名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	位置
	占地面积
	贮存方式
	贮存能力
	贮存周期

	1
	危废暂存间
	化学品废弃包装
	HW49
	900-041-49
	厂区东侧
	20m2
	专用包装袋/箱分类收集，分区存放
	0.5t
	1年

	2
	
	化验室废液
	HW49
	900-047-49
	
	
	专用密闭容器收集，下设托盘
	
	

	3
	
	废矿物油
	HW08
	900-214-08
	
	
	专用密闭容器收集，下设托盘
	
	

	4
	
	废矿物油桶
	HW08
	900-249-08
	
	
	分类码放，分区存放
	
	


本项目在厂区东侧设有一占地面积20m2的危废库，该危废库容积能够满足扩建项目的危废暂存需求。



	
	2、固体废物环境影响分析
本项目运营期产生的固体废物主要包括一般工业固体废物、危险废物及生活垃圾。各类固体废物均得到了合理有效的处置，对周围环境影响较小。
一、一般工业固体废物环境影响分析
（1）一般工业固体废物产生及处置情况
本项目一般工业固体废物包括收尘灰、酒糟、废活性炭、废反渗透膜、废包装材料和废酒瓶，合计产生量约6029.55。
（2）一般工业固体废物暂存要求
1　 一般工业固体废物暂存场所应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求，采取防扬散、防流失措施。
2　 酒糟暂存处应做到地面防渗、日产日清，定期喷洒除臭剂，减少恶臭气体产生。本项目设有独立的废渣收集间，满足酒糟暂存需求。
3　 收尘灰经布袋除尘器收集后暂存于除尘器灰斗，定期回用于破碎工艺，实现资源化利用。
4　  废包装材料及废酒瓶在厂区暂存时，分类存放，保持暂存区域整洁。
（3）一般工业固体废物环境影响分析
本项目一般工业固体废物均采用综合利用或妥善处置的方式进行处理，不直接外排环境。酒糟作为饲料外售，收尘灰回收利用，废包装材料出售给废品收购站，废酒瓶返回厂家，废活性炭和废反渗透膜由厂家回收。各类固废均能实现资源化、减量化、无害化，对周边环境影响较小。
二、危险废物环境影响分析
（1）危险废物产生及处置情况
本项目危险废物包括化学品废弃包装（HW49，900-041-49）、化验室废液（HW49，900-047-49）、废矿物油（HW08，900-214-08）及废矿物油桶（HW08，900-249-08），合计产生量约0.25。
（2）危险废物贮存设施建设要求
危废暂存间建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求：
① 选址要求：危废暂存间位于厂区东侧，选址地质结构稳定，周边无易燃、易爆等危险品仓库，符合标准选址要求。
② 防渗要求：地面与裙脚进行防渗处理，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10⁻⁷cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10⁻¹⁰cm/s）。
③ 分类存放要求：不同类别危险废物应分类分区存放，液态危废（化验室废液、废矿物油）应使用专用密闭容器收集，下方设置防泄漏托盘；固态危废（化学品废弃包装、废矿物油桶）应使用专用包装袋/箱收集。
④ 标识要求：危废暂存间门口及内部应设置危险废物识别标志，标明危险废物类别、代码、危害特性等信息。
⑤ 台账管理要求：建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的名称、类别、产生量、流向、贮存、处置等信息。台账保存期限不少于5年。
（3）危废暂存间贮存能力合理性分析
本项目危废暂存间占地面积20m²，设计贮存能力约2t。本项目危险废物合计产生量约0.25，贮存周期为1年，危废暂存间可满足本项目危险废物暂存需求。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，贮存点实时贮存量不应超过3吨，本项目设计符合该要求。
（4）危险废物运输及处置要求
① 本项目危险废物委托有资质的单位进行定期清运及处置。建设单位应与有资质的危废处置单位签订处置协议。
② 危险废物转移过程中应严格执行《危险废物转移管理办法》，执行转移联单制度，如实填写转移联单。
③ 运输过程中应采取防风、防雨、防晒、防泄漏措施，确保运输过程环境安全。
（5）危险废物环境影响分析
本项目危险废物产生量较小（0.25），经分类收集、密封包装、分区暂存于符合标准的危废暂存间后，委托有资质单位进行安全处置。采取上述措施后，危险废物在收集、暂存、转移、处置各环节均能得到有效控制，对周围环境影响较小。
三、生活垃圾环境影响分析
本项目生活垃圾产生量约5，经厂区垃圾桶分类收集后，交由当地环卫部门统一清运处置。生活垃圾得到妥善处置，对周围环境影响较小。
综上，本项目建成运行后，产生的各种固体废物均可以根据各种固废不同的属性，进行相应的处理，从而实现固废的资源化和无害化处理。项目产生的固废不外排，不会对区域环境造成不利影响。
五、地下水及土壤环境影响分析
项目运营过程中，项目运营期间污水的下渗可能对评价区的地下水水质造成污染。
1. 地下水污染途径
地下水污染途径大致可归为四类：
表 4-13地下水产生影响的污染源及途径基本情况表
	污染源
	主要污染物
	污染途径
	污染特征

	危废暂存间
	废矿物油、化验室废液
	防渗层破损导致渗漏
	持久性有机物污染

	酒糟暂存处
	高浓度有机废水（COD、氨氮）
	防渗层破损、漫流导致渗漏
	非持久性有机污染

	事故池
	事故废水
	防渗层破损导致渗漏
	非持久性有机污染

	酿酒车间
	生产废水（锅底水等）
	地面防渗层破损导致渗漏
	非持久性有机污染

	污水管线
	生产废水、生活污水
	管道破裂导致渗漏
	非持久性有机污染


本项目不开采地下水，不会对地下水位及流程产生影响。由于本项目将采取严格的防渗措施，在做好防渗的前提下不会发生连续入渗型污染。综上所述与项目相关的主要地下水污染途径为间歇入渗型。
2. 土壤污染源及污染途径
本项目可能对土壤产生影响的污染源及途径与地下水基本一致，主要包括：危废暂存间液态危废泄漏后垂直入渗；酒糟暂存处渗滤液下渗；事故状态下废水漫流；污水管线破裂后废水渗漏等。
3. 分区防渗措施
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求，防渗分区应根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性确定。本项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区三个级别。
表 4-14项目分区防渗措施一览表
	名称
	范围
	防渗要求

	重点防渗区
	危废暂存间、事故池。
	内涂加强级防腐涂层，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行

	一般防渗区
	酿酒车间（8#）、破碎车间（12#）、储调车间（10#）、废渣收集间、储酒罐区。
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行

	简单防渗
	办公区、厂区道路。
	混凝土硬化


4. 地下水及土壤污染监控措施
（1）源头控制措施
① 加强生产管理，防止生产过程中跑、冒、滴、漏，废水四处漫延渗漏地下。② 工艺管线尽可能地上敷设，若需地下铺设时，应在管沟内铺设，沟底设检漏井。③ 加强巡检，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。④ 加强水资源管理，采取严格计量办法，对生产、生活用水进行必要控制，节约水资源。
（2）分区防渗管理要求
① 各防渗区域应严格按照相应防渗技术要求进行建设，确保防渗性能满足要求。② 危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，做好防风、防雨、防晒、防渗漏措施，并设置危险废物识别标志。③ 建立防渗设施维护管理制度，定期检查防渗设施的完好情况，发现破损及时修复。
（3）跟踪监测要求
本项目地下水及土壤环境影响较小，根据《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造》（HJ 1085-2020），可不开展地下水、土壤跟踪监测。建议建设单位加强日常巡检，重点检查危废暂存间、事故池等区域的防渗设施完好情况。如发现异常，应及时开展地下水或土壤监测。
5. 地下水及土壤环境影响分析
（1）正常工况
正常工况下，本项目各生产单元均采取了相应的防渗措施，废水经园区污水管网排入乌苏市污水处理厂，不直接排入地表水体，不会对地下水和土壤造成影响。危废暂存间采取重点防渗措施，液态危废使用专用密闭容器收集并下设托盘，可有效防止渗漏。
（2）非正常工况
非正常工况下，若防渗层破损或管线破裂导致污染物渗漏，可能对局部地下水和土壤造成一定影响。但本项目已按照HJ 610-2016要求落实分区防渗措施，在加强日常巡检和及时修复的前提下，可有效控制非正常工况下的渗漏风险，对地下水和土壤环境影响可接受。
6. 地下水及土壤环境影响分析总结
本项目在落实分区防渗措施、加强源头控制和日常管理的前提下，可有效防止污染物渗入地下水和土壤。正常工况下，本项目对地下水和土壤环境无影响；非正常工况下，通过及时修复可有效控制影响范围。本项目地下水及土壤环境影响可以接受。
六、生态环境影响分析
建设项目位于新疆塔城地区乌苏市西城区街道物流园社区新安江东路北侧16号，用地范围内无生态环境保护目标，无需生态保护措施。




[bookmark: _Toc1659][bookmark: _Toc12426]建设项目污染物排放量汇总表                      单位：t/a
	[bookmark: _Hlk118925595]项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.0415
	/
	0.0415
	+0.0415

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.474
	/
	0.474
	+0.474

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.0073
	/
	0.0073
	+0.0073

	一般工业固体废物
	收尘灰
	/
	/
	/
	1.0
	/
	1.0
	+1.0

	
	酒糟
	/
	/
	/
	6000
	/
	6000
	+6000

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	2.5
	/
	2.5
	+2.5

	[bookmark: _Hlk118928100]
	废反渗透膜
	
	
	
	0.6
	
	0.6
	+0.6

	
	废包装材料
	
	
	
	0.1
	
	0.1
	+0.1

	
	废酒瓶
	
	
	
	0.1
	
	0.1
	+0.1

	
	滤渣、废硅藻土
	
	
	
	0.3
	
	0.3
	+0.3

	危险废物
	化学品废弃包装
	/
	/
	/
	0.05
	/
	0.05
	+0.05

	
	化验室废液
	/
	/
	/
	0.05
	/
	0.05
	+0.05

	
	废矿物油
	/
	/
	/
	0.1
	/
	0.1
	+0.1

	
	废矿物油桶
	/
	/
	/
	0.05
	/
	0.05
	+0.05

	垃圾
	生活垃圾
	
	
	
	5
	
	5
	+5


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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