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[bookmark: _Toc19115]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	G3033奎屯-独山子-库车高速公路建设项目KDK-TJSG-2标段项目总承包部项目经理2部1#、3#斜井综合场站建设项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	***
	联系方式
	***

	建设地点
	新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市

	地理坐标
	1号综合场站：东经**度**分***秒，北纬**度**分***秒
3号综合场站：东经**度**分***秒，北纬**度**分***秒

	国民经济
行业类别
	C3021水泥制品制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	55石膏、水泥制品及类似制品制造

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	2230.0
	环保投资（万元）
	179.0

	环保投资占比（%）
	8.0
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	否
是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	81163

	专项评价设置情况
	对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中专项评价设置原则表，本项目具体情况见表1-1。
表1-1  本项目专项评价设置情况一览表
	专项评价的类别
	设置原则
	本项目设置情况

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
	本项目不涉及有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内无环境空气保护目标2，无需设置大气专项评价

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目不涉及新增废水直排，无需设置地表水专项评价

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
	本项目涉及机油，未超过临界量，无需设置环境风险专项评价

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目生产用水由罐车就近拉运，不设固定取水口，不涉及河道取水，无需设置生态专项评价

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不涉及向海洋排放污染物且不属于海洋工程建设项目，无需设置海洋专项评价

	注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区人群较集中的区域。
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。


综上所述，本项目无需设置专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1.1产业政策符合性分析
本项目为商品混凝土搅拌站项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类、鼓励类和淘汰类项目，属于允许类，符合国家产业政策要求。
1.2与“塔城地区生态环境分区管控”符合性分析
根据新疆维吾尔自治区管控要求成果数据，本项目区域属于塔城地区乌苏市优先保护单元（编码：ZH65420210001），具体管控要求见下表。


表1-2 环境管控单元管控要求一览表
	管控类别
	管控要求
	项目符合性

	乌苏市优先管控单元01（ZH65420210001）

	空间布局约束

	1.生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。
	本项目属于G3033奎屯-独山子-库车高速公路的配套项目，生态保护红线的类型为天山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线区，不涉及核心保护区和各类自然保护地核心管控区域，随着本标段高速公路的完工本项目也随之拆除，为有限人为活动，服务期满后进行生态恢复，不会对生态保护红线的生态功能造成长期不利影响。乌苏市自然资源局、乌苏市林业和草原局、塔城地区生态环境局乌苏市分局对临时占压生态保护红线无法避让的情况已进行审查并取得乌苏市人民政府关于该标段临时用地的认定意见。


1.3与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）的符合性分析
根据《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）中的相关内容“（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平生态文明思想，落实全国生态环境保护大会部署，坚持稳中求进工作总基调，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，以改善空气质量为核心，以减少重污染天气和解决人民群众身边的突出大气环境问题为重点，以降低细颗粒物（PM2.5）浓度为主线，大力推动氮氧化物和挥发性有机物（VOCs）减排；开展区域协同治理，突出精准、科学、依法治污，完善大气环境管理体系提升污染防治能力；远近结合研究谋划大气污染防治路径，扎实推进产业、能源、交通绿色低碳转型，强化面源污染治理，加强源头防控加快形成绿色低碳生产生活方式，实现环境效益、经济效益和社会效益多赢”。
本项目产生的废气主要为颗粒物，项目运营过程中产生的搅拌粉尘、筒仓粉尘、料场扬尘及运输扬尘均采取有效的环保治理措施进行处理，处理后的废气均能满足排放标准，对周围的环境影响不大。因此，项目的建设符合《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）。
1.4与《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》的符合性分析
根据《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》中的相关内容：“（七）坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能；（十四）加强大气面源和噪声污染治理。提升城市精细化管理水平，强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，加强城市保洁和清扫。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。强化秸秆综合利用和禁烧管控。深化消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理。实施噪声污染防治行动，畅通噪声污染投诉渠道，加快解决群众关心的突出噪声问题。”
本项目严格控制生产能耗和污染排放，不属于高耗能高排放低水平项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的淘汰类项目；施工期和运营期由施工、道路、堆场、裸露地面产生的扬尘均采取有效的环保治理措施进行处理，处理后的废气均能满足排放标准；机械设备定期进行维护保养以减少噪声的排放，经过生产车间的墙体及其他控制措施等对声源削减，噪声排放能满足相关排放标准。因此，项目的建设符合《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》。
1.5与《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）的符合性分析
根据国务院发布的《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号），第一条为加大综合治理力度，减少多污染物排放，明确要求深化面源污染治理。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。推进城市及周边绿化和防风防沙林建设，扩大城市建成区绿地规模。
本项目已实现封闭储存，同时建设防尘抑尘等环保措施，能够有效减少污染物产生，经各项治理措施，项目产生的污染物可达标排放。因此，本项目符合《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）中相关要求。
1.6与《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）的符合性分析
根据《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）的文件要求：“5.7工业料堆场内应采用连续输送设备将物料送往用户，避免二次中转倒运。5.8对工业料堆场内装卸、运输等作业过程中，易产生扬尘污染的物料必须采取封闭、遮盖、洒水降尘措施，密闭输送物料必须在装料、卸料处配备吸尘、喷淋防尘措施。”
根据《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）中表2工业料堆场扬尘整治方案选择参考表见表1-3。
表1-3  工业料堆场扬尘整治方案选择参考表
	工业料堆场类型
	方案
	本项目

	I类料堆场
	（1）筒仓
	水泥、粉煤灰采用筒仓、砂石料仓全封闭料仓

	
	（2）圆形料仓
	

	
	（3）其它全封闭性仓库
	

	Ⅱ类料堆场
	（4）可用I类料堆场防治方案
	喷洒水措施

	
	（5）半封闭仓库+
	a）喷洒水
b）覆盖
c）喷洒抑制剂
d）干雾抑尘
	

	
	（6）防风抑尘网（墙）+
	
	

	Ⅲ类料堆场
	（7）可用I和Ⅱ类料堆场防治方案
	/

	
	（8）覆盖+
	a）喷洒水
b）喷洒抑制剂
	/


《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）要求：“对于Ⅱ类料堆场，除选取（5）和（6）两种措施之一外，根据物料特性还应至少选取a、b、c和d四种防治措施之一。”
本项目料堆场类型为I类料堆场中的全封闭仓库，同时采用了II类料堆场a防治措施，即喷洒水。封闭仓库周边的路面均采取硬化，并保持路面湿润。运输车辆全部采用密闭运输并苫盖，规范管理，符合相关运输规范，确保污染物能够达标排放，因此项目的建设符合《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）的相关要求。
1.7选址合理性分析
本项目位于乌苏市白杨沟镇，选址虽位于乌苏市天山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线内，但本项目不占用基本草原，占地属于天然牧草地、裸岩石砾地等，周边无居民点、工矿企业、铁路、输电线路、通航航道等保护目标。本项目属于G3033高速公路建设的配套辅助工程，仅在本标段高速公路建设期间运营，高速公路建成后本项目随之拆除并进行生态恢复。
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[bookmark: _Toc3690]二、建设项目工程分析
	建设内容
	2.1项目背景
G3033奎屯-独山子-库车高速公路位于伊犁哈萨克自治州、克拉玛依市、塔城地区、巴音郭楞蒙古自治州和阿克苏地区。跨越天山中部、直联南北疆，为《国家公路网规划》（2022年7月）新增国家高速，是连霍高速（G30）的15条联络线之一，也是《新疆维吾尔自治区公路网规划（2021-2050年）》中“两环三横两纵多联络”交通网主骨架纵一：奎屯-那拉提-库车-和田-康西瓦的重要路段，在国家和区域路网中居重要地位。2025年7月，新疆交投独库高速投资发展有限责任公司委托招商局重庆交通科研设计院有限公司编制完成《G3033奎屯-独山子-库车高速公路环境影响报告书》，于2025年9月17日取得《新疆维吾尔自治区生态环境厅关于G3033奎屯-独山子-库车高速公路环境影响报告书的批复》（新环审〔2025〕224号）。原主线环评中虽包含商混站，但受线路深化设计以及各标段工程量细化数据等因素制约，未精准核算混凝土总需求量，因此针对新增加的商混站单独进行环境影响评价。
本项目KDK-TJSG-2土建标段线路起点位于奎屯河K114+118.913，终点K175+032.242，标段主线全长60.976km，区域纵贯中天山高寒山地，包含克扎依、玉希莫勒盖两座超深埋特长隧道及大量高墩桥梁、互通构造物，土建混凝土工程量巨大，施工周期长，需增加配套建设临时商品混凝土拌和站保障全线主体工程原料供应，仅在本标段高速公路建设期间运营，建成后本项目随之拆除，对用地进行生态恢复。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）有关规定，商混站属于“二十七、非金属矿物质制品业”-“55石膏水泥制品及类似制品制造302”-“商品混凝土”，应编制环境影响报告表。因此本项目应编制环境影响报告表。
2.2建设内容
本项目建设2座商混站（1号综合站场、3号综合站场），占地总面积81163m2（1号综合站场46354m2、3号综合站场34809m2）。年产商混料约12万方/年，项目组成内容见表2-1。
表2-1  建设项目组成情况一览表
	工程类别
	项目名称
	建设内容

	主体工程
	1号综合站场
	设2条HZS120型混凝土生产线，为环保型全封闭生产线，总占地面积46354m2

	
	3号综合站场
	设2条HZS120型混凝土生产线，为环保型全封闭生产线，总占地面积34809m2

	辅助工程
	1号综合站场/3号综合站场
	砂石料仓
	每座站场设置8个砂石料仓，料仓采用彩钢板顶棚和钢结构进行全封闭围挡

	
	
	粉料仓
	每座站场设置8个粉料筒仓，其中2个粉煤灰筒仓（150t/个）、6个水泥筒仓（500t/个）

	
	
	蓄水池
	每座站场搅拌楼附近设置1个蓄水池，容积约60m3

	
	
	洗车池
	设置三级斜坡沉淀池，配有砂石分离机

	
	
	标养室
	主要是对混凝土试块进行养护，以保证其满足试验要求的设施

	
	
	力学室
	主要对混凝土成品进行抽样检测试验，进行力学性能，如：抗压强度、轴压强度、弹性模量等进行测定，均为物理实验，不涉及化学实验

	
	
	地磅
	主要对运输车辆进行称重

	
	
	废砼区
	主要用于存放实验检测完成的混凝土试块

	
	
	停车区
	主要用于车辆的停放

	公用工程
	供水系统
	项目用水采用罐车就近拉运

	
	供电系统
	项目用电由国家电网供电

	
	供暖系统
	项目供暖采用电锅炉供暖

	
	排水系统
	搅拌机、混凝土运输车辆清洗废水、实验室废水等经三级沉淀处理后回用生产，不外排；生活污水依托高速公路配套生活区一体化污水设备，处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后回用绿化、道路清扫

	储运工程
	砂石料仓
	每座综合站场砂石料仓占地面积11760m2，设置8个砂石料仓，用于储存砂石料

	
	粉料仓
	每座综合站场设置设置8个粉料筒仓，其中2个粉煤灰筒仓（150t/个）、6个水泥筒仓（500t/个）

	
	蓄水池
	每座综合站场搅拌楼附近设置1个蓄水池，容积约60m3

	
	洗车池
	设置三级斜坡沉淀池，容积80m3，配有砂石分离机

	环保工程
	废气
	砂石料仓
	砂石料仓采取全封闭式结构，并采取洒水降尘措施

	
	
	粉料仓呼吸粉尘
	筒仓密闭，粉尘经自带的布袋除尘器处理后由仓顶呼吸口排放

	
	
	搅拌粉尘
	搅拌楼全密闭，湿法搅拌，生产线产生的少量粉尘无组织排放

	
	
	卸料粉尘
	砂石料仓全密闭、喷淋洒水

	
	
	运输扬尘
	运输车辆要封闭遮盖，粉料采用密闭罐车运输，车辆清洗，地面洒水降尘及时清扫

	
	
	物料传输
	物料传输皮带系统全封闭

	
	
	运输车辆废气
	运输车辆减速慢行，加强对进出车辆的管理，减少进出车辆怠速和频繁启动

	
	废水
	清洗废水
	每座综合站场设置1座洗车池，采用三级沉淀，搅拌机清洗水、混凝土运输车辆清洗水等进入洗车池，沉淀后回用生产

	
	
	生活污水
	生活污水依托高速公路配套生活区一体化污水设备，处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后回用绿化、道路清扫

	
	噪声
	选用低噪声设备，采用隔声、减振等措施控制噪声源和噪声传播途径，定期对设备进行维护和保养，采取个人防护措施

	
	固体废物
	生产固废
	除尘器收集的粉尘、洗车池底部砂石收集后回用于生产

	
	
	废砼块
	力学实验产生的废砼块放置在废砼区，拉运至当地固体废物填埋场处置

	
	
	生活垃圾
	依托高速公路配套生活区，设置有生活垃圾箱，定期拉运至生活垃圾填埋场处置


2.3主要产品及产能
本项目每座综合站场生产商品混凝土6万m³/年，商品混凝土配比按《混凝土质量控制标准》（GB50164-2018）进行设计，设计标号分别为C20-C40，采用机械搅拌，每种产品数量根据市场需求调整。本项目产品方案见表2-2。
表2-2     项目产品方案一览表
	序号
	产品
	单位
	数量
	规格
	标准
	备注

	1
	商品混凝土
	万m3
	6
	C20-C40
	GB50164-2018
	1号综合站场

	2
	商品混凝土
	万m3
	6
	C20-C40
	GB50164-2018
	3号综合站场


2.4主要生产设备
本项目每座商混站主要生产设备见表2-3。
表2-3  项目主要设备一览表
	序号
	名称
	规格
	数量
	套/台

	1
	配料站
	储料仓
	25m3
	5个
	2

	2
	
	计量斗
	2.0 m3
	5个
	

	3
	
	称重传感器
	3600kg
	12套
	

	4
	
	气缸
	/
	12个
	

	5
	
	振动器
	/
	4个
	

	6
	
	平皮带
	1000mm
	1条
	

	7
	皮带机
	机架
	桁架
	1套
	2

	8
	
	平皮带
	800mm
	1套
	

	9
	
	托辊
	/
	1套
	

	10
	搅拌机
	HZS120
	/
	2

	11
	水泥计量
	计量斗
	1.5m3
	1个
	2

	12
	
	称重传感器
	1600kg
	3套
	

	13
	粉煤灰计量
	计量斗
	1.5m3
	1个
	2

	14
	
	称重传感器
	500kg
	3套
	

	15
	水计量及供水系统
	计量斗
	0.7m3
	1个
	2

	16
	
	供水管路
	/
	1套
	

	17
	
	称重传感器
	800kg
	3套
	

	18
	
	气动蝶阀
	/
	1个
	

	19
	
	水泵
	/
	2个
	

	20
	
	管路阀门
	/
	1套
	

	21
	外加剂计量系统
	计量斗
	0.08m3
	1个
	2

	22
	
	供液管路
	/
	1套
	

	23
	
	储液箱
	10m3
	2座
	

	24
	
	称重传感器
	80kg
	1套
	

	25
	
	防腐蝶阀
	/
	1个
	

	26
	
	管道泵
	/
	2个
	

	27
	
	管路阀门
	/
	2套
	

	28
	气路系统
	空压机
	1.5m3/min
	1个
	2

	29
	
	气动三联件
	/
	1套
	

	30
	
	储气罐
	/
	2个
	

	31
	
	连接管路阀门
	/
	1套
	

	32
	搅拌主楼
	主体结构
	/
	1套
	2

	33
	
	走台围栏
	/
	1套
	

	34
	
	待料斗
	/
	1套
	

	35
	
	卸料斗
	2m3
	1套
	

	36
	
	外包装
	/
	1套
	

	37
	操作室
	框架
	/
	1套
	2

	38
	
	装修
	/
	1套
	

	39
	
	靠椅
	/
	1个
	

	40
	
	空调
	/
	1个
	

	41
	控制系统
	工控机
	/
	1套
	2

	42
	
	显示器
	/
	1套
	

	43
	
	不间断电源
	/
	1套
	

	44
	
	打印机
	/
	1套
	

	45
	
	监视器
	/
	1套
	

	46
	
	低压电器
	/
	1套
	

	47
	
	操作按钮
	/
	1套
	

	48
	
	电控柜
	/
	1套
	

	49
	
	监控软件
	/
	1套
	

	50
	
	管理软件
	/
	1套
	

	51
	
	料位检测与报警控制
	/
	1套
	

	52
	粉料仓（水泥仓、粉煤灰仓）
	仓体及支腿
	/
	/
	8（筒仓自带除尘器）

	53
	
	V2型收尘机
	/
	
	

	54
	
	料位计
	/
	
	

	55
	
	压力安全阀
	/
	
	

	56
	
	手动蝶阀
	/
	
	

	57
	
	破拱装置
	/
	
	

	58
	蓄水池
	60m3
	1座
	1

	59
	砂石分离机
	40-50m³/h
	1套
	1

	60
	洗车池（三级沉淀）
	80m3
	1座
	1

	61
	实验室
	力学性能
	1套
	1

	62
	地磅
	/
	1套
	1

	63
	商混运输车
	8~12方
	5辆
	5


2.5主要原辅材料
本项目商混站主要原料为水泥、砂石料、外加剂、粉煤灰、水等，供货渠道根据生产情况与企业实际情况进行选择、货源充足。项目主要原辅材料及能源消耗情况见表2-4。
表2-4  本项目原辅材料消耗一览表
	类别
	序号
	名称
	单位
	年耗量
	备注

	商品混凝土生产线（1号综合站和3号综合站合计用量）
	1
	水泥
	t/a
	35000
	外购

	
	2
	水
	t/a
	16500
	罐车拉运

	
	3
	砂石料
	t/a
	210000
	外购

	
	4
	混凝土外加剂
	t/a
	360
	外购

	
	5
	粉煤灰
	t/a
	2800
	外购

	能源消耗
	1
	电
	万kWh/年
	28
	电网供电

	
	2
	水
	m³/a
	26400
	罐车拉运


①砂石料：是砂和碎石的统称，主要用于混凝土材料中，起骨架作用的颗粒状岩石材料，是土木工程中用量最大的原材料之一。
②水泥：水泥由石灰石、粘土、铁矿粉按比例磨细混合，这时候的混合物叫生料。然后进行煅烧，一般温度在1450℃左右，煅烧后的产物叫熟料。然后将熟料和石膏一起磨细，按比例混合，才称之为水泥。化学式：Ca0·Si02·Al203·Fe203（即主要成分是氧化钙、硅酸盐、铝酸盐和氧化铁）。由散装水泥粉罐车到厂后抽吸至水泥筒仓。密度2.8～3.15g/cm3。
[bookmark: ref_1]③粉煤灰：粉煤灰是指从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰，是燃煤电厂排出的主要固体废物。中国火电厂粉煤灰的主要氧化物组成为：SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、CaO、TiO2等。粉煤灰外观类似水泥，颜色在乳白色到灰黑色之间变化。粉煤灰的颜色是一项重要的质量指标，可以反映含碳量的多少和差异。在一定程度上也可以反映粉煤灰的细度，颜色越深粉煤灰粒度越细，含碳量越高。粉煤灰就有低钙粉煤灰和高钙粉煤灰之分。通常高钙粉煤灰的颜色偏黄，低钙粉煤灰的颜色偏灰。粉煤灰颗粒呈多孔型蜂窝状组织，比表面积较大，具有较高的吸附活性，颗粒的粒径范围为0.5~300μm。并且珠壁具有多孔结构，孔隙率高达50%～80%，有很强的吸水性。
④外加剂：主要为减水剂，它是一种减水率高，缓凝和引气作用极小的混凝土外加剂。以磷酸基为主要官能团的高效减水剂包括：改性木质素磺酸盐（MLS）、萘系（NSF）、三聚氰胺系（MSF）、氨基磺酸系（ASF）等。它们分子结构单元中都含有磺酸基，最佳的分子结构一般为线性的主链，并同时有多个长支链，主要通过缩合反应得到。混凝土减水剂对混凝土的作用主要是表面活性作用，减水剂本身并不与水泥产生化学反应。
2.6公用工程
（1）给水
本项目用水由罐车就近拉运。
①生产用水
生产用水主要是混合搅拌站用水，根据建设单位提供资料为16500m3/a，其中新鲜用水15972m3/a，该部分水进入产品；其中回用水来自搅拌设备清洗水，回用水量528m3/a。
②喷淋用水
项目拟在砂石原料储存区安装水雾喷淋装置，根据建设单位提供资料，拟设置10个喷头，单个喷头耗水量0.1m3/h，平均每天喷淋时间8h，则喷淋用水量为2640m3/a，该部分水蒸发。
③地面降尘用水
由于物料装卸及车辆运输，道路及卸料场地容易起尘，需不定时洒水降尘，用水量按0.02m3/m2·d估算，洒水面积按1000m2考虑，则用水量为6600m3/a，该部分水蒸发。
④清洗用水
搅拌机、商混运输车为本项目的主要生产设备，其在暂时停产时必须冲洗干净，防止设备内混凝土结块。冲洗水以2.0m3/d计，则清洗用水量为660m3/a。
⑤生活用水
根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中农村居民住宅用水定额为75-80L/人·日。为计算用水的最大影响，本次职工生活用水取最大值，即80L/人·日。因此本项目用水量为528m3/a（1.6m3/d）。
（2）排水
项目商品混凝土生产过程中的用水全部消耗，喷淋用水、地面降尘用水和绿化用水全部蒸发损耗，项目产生的废水主要为商混站清洗废水和项目区生活污水。
搅拌机、商混运输车清洗废水产生系数按80%计算，则清洗废水产生量为528m3/a（1.6m3/d），经沉淀分离后回用生产。
生活污水产生量按照用水量的80%计算，则项目工作人员产生的污水量为422.4m3/a（1.28m3/d）。项目区工作人员产生的生活污水依托高速公路配套生活区一体化污水设备，处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后回用绿化、道路清扫。项目水平衡见图2.1。
（3）供暖
采用电锅炉供暖。
（4）供电
本项目运营期供电由国家电网统一供给。
2.7劳动定员及工作制度
项目劳动定员20人，工作制度为两班制，每班12h工作制，年工作天数330天。

图2.1  项目水平衡图  单位：m3/a
2.8总平面图布置
（1）项目四至情况
本项目位于塔城地区乌苏市，G217西侧约19.3km处，项目四周均为山体。
（2）项目平面布置
商品混凝土生产区主要有搅拌区、料仓储存区等，1号综合站场位于3号综合站场北侧，2座站场直线距离相距约4.42km。

	工艺流程和产排污环节
	2.9施工期
建设项目施工期间会产生扬尘、施工机械废气、运输车辆尾气、噪声以及临时占地等，以上各种因素均会对环境造成一定的影响。但施工期的环境影响为阶段性影响，工程建设完成后，环境影响均会消失。项目施工期的工艺流程及产污环节见图2.2。
[image: 1619797888(1)]图2.2  施工期工艺流程及产污环节图
项目施工过程主要是先进行场地清理、平整地坪，然后进行基础建设和主体施工，进行设备安装后，检验合格、投入使用。
2.10运营期
本项目工艺混合、搅拌过程，为物理反应，无化学反应，项目共设置4条搅拌生产线。
①原料进厂：生产用砂石料和外加剂用汽车运输进厂，储存在料仓内。水泥、粉煤灰使用罐车运输进厂后，使用软管连接料仓的进料口，使用运输车辆的动力系统将物料打进筒仓。
②配料：装载机在原料堆场将砂石料推入进料口，从进料口落入骨料仓中的配料斗。通过配料斗下边的计量系统计量后，经皮带输送机输送到骨料集料仓，后进入搅拌主机。水泥、粉煤灰通过仓底卸料阀门进入密封的计量设备和运输设备，将物料输送到搅拌主机。配料需要的水由水泵从储水罐抽入计量设备，计量后进入搅拌主机。外加剂根据产品需求添加时，计量后采用外加剂泵送入搅拌主机。所有计量过程采用电脑控制，从而保证混凝土的品质。
③搅拌工艺：将计量好的物料投入搅拌主机中，依靠旋转叶片对混合料进行强烈的搅拌，制成均匀的混凝土。
④装车外运：搅拌好的混凝土直接从搅拌主机卸入混凝土运输车，外运至需要的工地。项目运营期工艺流程图及产污环节见图2.3。
表2-5  商混站运营期产污环节及处置去向一览表
	类别
	产生环节
	污染物
	产生类型
	措施及去向

	废气
	粉料筒仓
	颗粒物
	无组织
	筒仓顶部设脉冲布袋除尘器

	
	砂石料装卸
	颗粒物
	无组织
	全封闭料仓、喷淋降尘

	
	搅拌
	颗粒物
	无组织
	全封闭式输送带及搅拌机，采用湿法搅拌

	
	车辆运输
	颗粒物
	无组织
	运输过程限制车速，对厂区道路硬化，地面定期洒水、清扫

	废水
	清洗水（搅拌机和商混运输车等）
	悬浮物
	/
	进入洗车池，沉淀物经沉淀过滤后，上清液回用生产

	
	生活污水
	BOD5、COD、SS等
	/
	依托高速公路配套生活区一体化污水设备，处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后回用绿化、道路清扫

	噪声
	生产设备、车辆
	噪声
	/
	基础减振、定期维护和保养，配备个人防护措施

	固废
	粉料筒仓
	除尘灰
	/
	定期清理后回用生产

	
	洗车池沉渣
	沉渣
	/
	定期清理后回用生产

	
	力学室
	检验废料
	/
	放置废砼区，定期拉运至固体废物填埋场处置

	
	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	依托高速公路配套生活区，设置生活垃圾箱，定期拉运至生活垃圾填埋场处置




图2.3  商混站运营期工艺流程及产污环节示意图

	与项目有关的原有环境污染问题
	项目为新建项目，不存在与项目有关的原有污染情况及主要环境问题。



[bookmark: _Toc9861]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	3.1环境空气质量现状调查与评价
1、达标情况判定
根据中华人民共和国生态环境部环境工程评估中心发布的“环境空气质量模型技术支持服务系统”中塔城地区2025年达标区判定数据。塔城地区环境空气中六项基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表。
表3-1  环境空气质量及评价结果一览表
	监测
因子
	评价指标
	现状浓度（μg/m3）
	标准值
（μg/m3）
	占标率（%）
	达标
情况

	SO2
	年平均值
	4
	60
	6.67
	达标

	NO2
	年平均值
	9
	40
	22.50
	达标

	PM10
	年平均值
	26
	60
	43.33
	达标

	PM2.5
	年平均值
	10
	30
	33.33
	达标

	CO
	24小时平均第95百分位数
	0.7（mg/m3）
	4
（mg/m3）
	17.50
	达标

	O3
	最大8小时平均第90百分位数
	109
	160
	68.13
	达标


由上表可知：2025年项目所在地塔城地区SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等污染物长期浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准限值，为环境空气质量达标区。
2、其他污染物环境质量监测
针对其他污染物（TSP）环境质量，本项目委托新疆西域质信检验检测有限公司进行环境质量现状监测，该监测点位距离本项目区3号综合站场约0.05km。
（1）监测点位
监测点位见表3-2。
表3-2  其他污染物补充监测点位基本信息表
	监测点编号
	监测点位
	监测点坐标
	相对项目区方位
	相对本项目距离
	监测因子

	G1（1#）
	项目区当季主导风向下风向
	***
	东南
	距离3号综合站场约0.05km，1号综合站场约4.68km
	TSP


（2）监测时间及频率
监测时间为2026年6月26日-6月29日，连续监测3天，采样时间为24h。
（3）采样及分析方法
采样方法按《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ194-2017）的规定执行和《环境空气质量标准》（GB3095-2026）的有关规定执行。
（4）评价标准
TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准浓度要求。
（5）评价结果及结论
项目所在区域其他污染物环境质量现状监测结果见表3-3。
表3-3  其他污染物环境质量现状监测结果表
	监测点位
	污染物
	平均
时间
	评价标准
（μg/m3）
	监测浓度范围（μg/m3）
	超标率
（%）
	达标
情况

	
	
	
	
	
	
	

	项目所在地主导风向下风向
	TSP
	24h
	300
	200~209
	0
	达标


根据上表，TSP监测浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2环境空气污染物其他项目浓度限值二级标准。
3.2地表水环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地表水环境引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单位内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。
根据调查，项目区周边有奎屯河，本次引用《G3033奎屯-独山子-库车高速公路环境影响报告书》中的监测数据，距离本项目区西北侧约30km处。
（1）监测因子与监测断面
水温、pH、石油类、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量共6项。地表水监测断面设置情况见表3-4。
表3-4  地表水监测断面位置一览表
	序号
	监测断面名称
	经度
	纬度
	布点情况
	执行标准

	1
	奎屯河断面
	84.611995
	43.974909
	G3033主线K87+497处乌拉斯2号大桥右侧310m
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类


（2）监测结果与评价
地表水水质现状监测时间为2025年4月20日至4月22日，连续监测3天，每天采样一次，结果见表3-5。
表3-5  地表水环境质量监测与评价结果一览表
	监测断面
	监测项目
	评价标准（mg/L）
	现状浓度范围（mg/L）
	最大水质指数
	达标情况

	奎屯河断面
	水温（℃）
	/
	3.1~3.3
	/
	/

	
	pH（无量纲）
	6~9
	7.1~7.2
	0.1
	达标

	
	COD
	15
	7~8
	0.53
	达标

	
	BOD5
	3
	1.6~1.8
	0.60
	达标

	
	石油类
	0.05
	<0.01
	/
	达标

	
	氨氮
	0.5
	0.16~0.162
	0.32
	达标


由上表可知，奎屯河断面各监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。
3.3地下水环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目正常情况下不存在地下水环境污染途径，不进行地下水环境质量监测。
3.4声环境质量现状
本项目区厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不进行声环境质量监测。
3.5土壤环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目正常情况下不存在土壤环境污染途径，不进行土壤环境质量监测。
3.6生态环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中3.4生态保护目标是指受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。本项目管控单元分类属于乌苏市天山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线区，故项目根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》进行生态环境质量现状调查。
（1）主体功能区划
天山北坡地区①是《全国主体功能区规划》确定的国家层面重点开发区域。该区域位于全国“两横三纵”城市化战略格局中陆桥通道的西端，涉及23个县市，自东向西依次为哈密市的城区、吐鲁番市的城区、鄯善县的鄯善镇、托克逊县的托克逊镇、奇台县的奇台镇、吉木萨尔县的吉木萨尔镇、阜康市、乌鲁木齐市、五家渠市、昌吉市、呼图壁县的呼图壁镇、玛纳斯县的玛纳斯镇、石河子市、沙湾县的三道河子镇、奎屯市、克拉玛依市、乌苏市、精河县的精河镇、博乐市、伊宁市、伊宁县的吉里于孜镇、察布查尔县的察布查尔镇、霍城县的水定镇与霍尔果斯经济开发区。
该区域的功能定位是：我国面向中亚、西亚地区对外开放的陆路交通枢纽和重要门户，全国重要的能源基地，我国进口资源的国际大通道，西北地区重要的国际商贸中心、物流中心和对外合作加工基地，石油天然气化工、煤电、煤化工、机电工业及纺织工业基地。
——构建以乌鲁木齐—昌吉为中心，以石河子—玛纳斯—沙湾、克拉玛依—奎屯—乌苏、博乐—阿拉山口—精河、伊宁—霍尔果斯为重点的空间开发格局。
——推进乌昌一体化建设，提升贸易枢纽功能和制造业功能，建设西北地区重要的国际商贸中心、制造业中心、出口商品加工基地，将乌昌地区打造为天北地区新型城镇化和新型工业化的核心载体。发展壮大石河子、克拉玛依、奎屯、博乐、伊宁、五家渠、阜康、吐鲁番、哈密等节点城市。
——强化向西对外开放大通道功能，扩大交通通道综合能力。依据天山北坡地区城市群发展形态，因地制宜规划与之相应的综合交通网络布局。
——发展高效节水农业和设施农业，培育特色农牧产业，发展集约化、标准化高效养殖，推进农业发展方式转变。
——保护天山北坡山地水源涵养区，建设艾比湖流域防治沙尘与湿地保护功能区、克拉玛依—玛纳斯湖—艾里克湖沙漠西部防护区、玛纳斯—木垒沙漠东南部防护区以及供水沿线等“三区一线”生态防护体系。
本项目属于G3033高速公路配套建设的辅助工程，是促进边疆国土资源开发的交通载体，是畅通南北疆便捷交流的运输通道，是稳疆固边的重要交通基础设施，随着G3033高速公路的建成，本项目也随即拆除，符合功能区定位。
（2）生态功能区划
根据《新疆生态功能区划》，本项目属于III天山山地温性草原、森林生态区—III1天山北坡针叶林、草甸水源涵养及草原牧业生态亚区—30天山北坡中段中高山森林、草甸水源涵养及草原牧业生态功能区。生态功能区划情况见表3-6。
表3-6  生态功能区划一览表
	生态功能分区单元
	生态区
	天山山地温性草原、森林生态区（III）

	
	生态亚区
	天山北坡针叶林、草甸水源涵养及草原牧业生态亚区（III1）

	
	生态功能区
	天山北坡中段中高山森林、草甸水源涵养及草原牧业生态功能区（30）

	隶属行政区
	乌苏市

	主要生态服务功能
	水源涵养、土壤保持、林畜产品生产、生物多样性维护

	主要生态环境问题
	森林过渡采伐、水土流失、旅游造成环境污染与破坏、草地退化

	生态敏感因子敏感程度
	生物多样性及其生境极度敏感，土壤侵蚀轻度敏感

	保护目标
	保护森林与草地、保护水源

	保护措施
	禁止采伐天然林、有计划地实施封山育林、减牧或休牧、规范生态旅游

	适宜发展方向
	维护森林草原生态系统的自然平衡与永续利用


从上表可知，项目区主要生态服务功能为“水源涵养、土壤保持、林畜产品生产、生物多样性维护。”本项目占地面积小，均为临时占地，施工具有临时性、短暂性特点，通过控制占地范围和严格施工期环境管理、做好生态保护工作，在项目建设的过程中大力保护地表植被，减少水土流失；工程结束后及时对占地进行恢复，不会对占地区域土壤、动植物产生明显影响，符合区域生态服务功能定位。
（3）植被现状
根据现场调查及查阅相关资料，项目区占地类型为草地，主要植被种类见表3-7。
表3-7  评价区主要植被一览表
	序号
	物种名
	科名
	属名
	学名

	1
	羽衣草
	蔷薇科
	羽衣草属
	Alchemilla japonica

	2
	线叶蒿
	菊科
	蒿属
	Artemisia subulata

	3
	高山紫菀
	菊科
	紫菀属
	Aster alpinus L.

	4
	雪岭云杉
	松科
	云杉属
	Picea schrenkiana Fisch. & C. A. Mey.

	5
	蒲公英
	菊科
	蒲公英属
	araxacum mongolicum Hand.-Mazz.

	6
	风毛菊
	菊科
	风毛菊属
	Saussurea japonica (Thunb.) DC.

	7
	早熟禾
	禾本科
	早熟属
	Poa annua L.


根据《国家重点保护野生植物名录》和《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》（新政发〔2023〕63号），本次调查占地区域内的植被以灌丛为主，未发现国家及自治区级保护植物分布。
（4）动物现状
本项目占地范围内仅分布有一些啮齿类、爬行类的小型动物，项目区未发现国家及自治区级保护动物分布。
（5）土地利用类型
根据遥感调查结果，并参照《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）和中科院全国土地利用数据，以确定本项目区域的土地利用类型，主要为高覆盖度草地和裸岩石砾地。
（6）土壤类型
本项目区域土壤类型为草毡土。
草毡土其主要特征如下：
剖面结构：由草皮层、腐殖质层、过渡层和母质层组成。表层有厚3～10厘米的草皮，根系交织似毛毡状，轻韧有弹性。
理化性质：土层薄，腐殖质层厚9～20厘米，有机质含量较高（6%～14%），呈中性反应，通气不良，冻结期长。
地表形态：常因冻融交互作用呈现鳞片状滑脱。

	环境
保护
目标
	本项目环境保护目标根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》进行分析：
1.大气环境
本项目各厂界500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
2.声环境
本项目各厂界外50m范围内均无声环境保护目标。
3.地下水环境
本项目各厂界外500米范围内均无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4.生态环境
本项目区临时占用乌苏市天山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线区。

	污染
物排
放控
制标
准
	1、大气污染物排放标准
本项目施工期大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点：1.0mg/m3）；运营期大气污染物排放标准：无组织排放颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及修改单表3中无组织颗粒物排放要求（浓度差值≤0.5mg/m3），具体标准值见表3-8。
表3-8  大气污染物排放限值
	污染物项目
	限值
	限值含义
	无组织排放监控位置

	颗粒物
	0.5
	监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值
	厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点


2、噪声排放标准
施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。
表3-9  建筑施工噪声排放限值  单位：dB(A)
	时间段
	昼间
	夜间

	标准限值
	70
	55


表3-10  工业企业厂界环境噪声排放限值  单位：dB(A)
	厂界外声环境功能区类别
	时段

	
	昼间
	夜间

	2
	60
	50


3、固体废物
一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。

	总量
控制
指标
	结合所在区域的环境特征及本项目排污情况，故本次环评不设置总量控制指标。
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四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	4.1施工大气污染防治措施
施工期主要有土地平整、设备运输等过程产生扬尘，应采取以下措施减缓影响：
（1）遇到干燥、易起尘的土方过程作业时，应辅以洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间，遇到四级或以上大风天气，应停止作业，同时作业处覆盖防尘网。
（2）在施工现场对施工车辆实施限速行驶，固定施工运输车辆在场地内的行驶路线，加强场地路面洒水抑尘。
（3）运输容易散落、飞扬、流漏的物料车辆，必须采取措施封闭严密，保证车辆清洁。
4.2施工期水污染防治措施
项目施工期较短，施工场地设施工营地，生活污水依托高速公路生活区配套一体化生活污水处理设施处理满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准限值后用于绿化、道路清扫。
4.3施工期声污染防治措施
（1）合理安排施工时间，禁止夜间22:00至次日6:00施工。
（2）加强施工机械的维护保养，严格按操作规范使用各类机械设备。
4.4施工期固体废物污染防治措施
（1）施工期产生的建筑垃圾可回收的进行综合利用，不能回用的运往建筑垃圾填埋场处置。
（2）施工渣土及时清运，对不能及时清运的应采取封闭等有效防尘措施。
4.5施工期生态保护措施
（1）控制施工车辆的停放和施工材料的堆放。
（2）合理规划施工工序，尽量减少临时占地面积，提高工效，缩短施工时间，及时恢复地表。
（3）施工期避开雨季，注意保护周边植被，尽可能减少对植被和土地的破坏。
（4）严格控制施工范围，严禁施工机械及车辆进入、占用占地范围外区域。
（5）对施工人员开展保护野生动物宣传教育工作，强化保护野生动物的观念；加强管理，确保各生产设施的正常运行，避免强噪声情况发生对野生动物造成惊扰。
（6）按照相关要求，制定并严格落实生态环境保护和恢复治理方案
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	4.6运营期废气
1.污染物源强核算
本项目商混生产过程中的废气主要为砂石卸料、筒仓等产生的颗粒物以及车辆运输起尘。
（1）砂石卸料颗粒物
原料在经自卸汽车卸料起尘量根据《无组织排放源常用分析与估算方法》（西北铀地质，2005年10月）推荐的山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式计算卸车过程中的粉尘产生量，具体公式为：


式中：Q——自卸汽车卸料起尘量，(g/次)；
u——平均风速（m/s），项目区多年平均风速按2.5m/s；
M——汽车卸料量（t），20t。
项目商混生产砂石用量为210000t/a。运输车辆载重以20t计，则装车次数为10500次/年，自卸汽车卸料起尘量为6.8g/次，则项目卸料起尘产生量为0.071t/a。经全封闭料仓及喷淋后，根据《固体废物堆存颗粒物产排污核算系数手册》密闭堆场控制效率99%，颗粒物排放量约为0.0007t/a。
（2）筒仓颗粒物
粉煤灰和水泥由罐装车通过气力输送进入筒仓，每个筒仓顶部呼吸孔安装脉冲布袋除尘器，废气经筒仓布袋除尘器除尘后排放。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册中规定，“物料输送、储存”颗粒物产污系数为0.12kg/t产品，末端治理技术采用袋式除尘（除尘效率99.7%）。项目使用水泥35000t/a、粉煤灰2800t/a，则水泥筒仓颗粒物产生量4.2t/a，颗粒物排放量0.013t/a；粉煤灰筒仓颗粒物产生量0.34t/a，颗粒物排放量0.001t/a。
（3）砂石输送颗粒物
项目生产过程中砂石料通过密闭传输带运输至搅拌机，产生的粉尘自然沉降，传输带输送过程产生的粉尘对环境影响程度较小，本次环评不进行计量分析。
（4）搅拌颗粒物
原料经皮带传输进入密闭搅拌主机，少量的粉尘以无组织排放。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册中规定，“物料混合搅拌”产污系数为0.13kg/t产品，颗粒物经密闭式搅拌楼进行搅拌。项目使用原料247800t/a（以水泥、砂石、粉煤灰量计），颗粒物产生量约32.21t/a。采用全封闭搅拌楼和湿法搅拌可降尘80%，则搅拌工序颗粒物产生量6.44t/a。
（5）车辆运输起尘
项目运输车辆在行驶过程中产生扬尘。在道路完全干燥的情况下，按下列经验公式计算汽车运输起尘量：


式中：Q——每辆汽车行驶扬尘量，kg/km·辆；
V——汽车速度，km/h；
W——汽车重量，t；
P——道路表面粉尘量，kg/m2。
项目运输车辆在厂区行驶距离按100m计，项目生产规模为12万m3/a，则平均运输量约为400m3/d，按单次运输量最大为10m3计算，每天运输40车次，故空车、重载最大量分别以40辆·次计，按空车重10t，重车载重40t，厂区速度为10km/h。通过1km路面时其在不同路面清洁度下扬尘量见表4-1。
表4-1  车辆运输扬尘量  单位：kg/km·辆
	车况
路况
	0.1（kg/m2）
	0.2（kg/m2）
	0.3（kg/m2）
	0.4（kg/m2）
	0.5（kg/m2）

	空车
	0.102
	0.171
	0.232
	0.289
	0.341

	重车
	0.332
	0.558
	0.756
	0.938
	1.109

	合计
	0.434
	0.729
	0.988
	1.227
	1.450


根据项目实际情况，车辆路况扬尘取0.3kg/m2，经计算，项目汽车动力起尘量合计3.95kg/d，1.30t/a。原料运输过程限制车速，对厂区道路地面定期洒水、清扫，可减少道路扬尘。经采取洒水降尘措施后，根据《固体废物堆存颗粒物产排污核算系数手册》可使扬尘减少74%，则项目汽车扬尘排放量约0.34t/a。
2.废气治理措施
（1）对搅拌站和料场进行封闭，料仓周围设置喷淋装置，料仓和搅拌站密闭后能有效控制扬尘。
（2）筒仓配备专用整套上粉设备，每个罐设独立除尘器处理粉尘废气，可减少无组织废气的产生。
（3）传输带全密闭，可有效减少风力扬尘。
（4）厂区地面硬化，减少土壤裸露在外，定期清扫路面、洒水，保证地面湿度。
（5）在厂区内控制车辆行驶速度。
3.废气治理措施可行性分析
袋式除尘器设备在正常工作时，含尘气体由进风口进入灰斗，由于气体体积的急速膨胀，一部分较粗的尘粒受惯性或自然沉降等原因落入灰斗，其余大部分尘粒随气流上升进入袋室，经滤袋过滤后，尘粒被滞留在滤袋的外侧，净化后的气体由滤袋内部进入上箱体，再由阀板孔、排风口排入大气，从而达到除尘的目的。随着过滤的不断进行，除尘器阻力也随之上升，当阻力达到一定值时，清灰控制器发出清灰命令，首先将提升板关闭，切断过滤气流；然后清灰控制器向脉冲电磁阀发出信号，随着脉冲阀把用作清灰的高压逆向气流送入袋内，滤袋迅速鼓胀，并产生强烈抖动，导致滤袋外侧的粉尘抖落，达到清灰的目的。由于设备分为若干个箱区，所以上述过程是逐箱进行的，一个箱区在清灰时，其余箱区仍在正常工作，保证了设备的连续正常运转。之所以能处理高浓度粉尘，关键在于这种强清灰所需清灰时间极短（喷吹一次只需0.1~0.2s）。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册，袋式除尘器处理效率可达到99.7%。
水泥、粉煤灰分别由专用罐车运输进厂，通过罐车自带的管道以负压吸入料斗，再以压缩空气（正压）通过管道吸入散装粉料仓，整个输送过程在密闭的管道中完成，在散装水泥及粉煤灰落入圆筒仓内时，其筒仓内的空气将从离地呼吸孔口排出并带出部分粉尘，各粉料仓安装除尘器，粉尘经仓顶除尘器处理后从仓顶排放。搅拌设备位于密闭彩钢结构的搅拌楼中，采用湿法搅拌。
项目砂石料放置在具有完整围挡及屋顶结构的建筑物内，传输带全封闭，项目区采取洒水降尘等措施。
本项目颗粒物是满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及修改单表3颗粒物无组织排放控制要求的。
4.大气污染物产排情况
本项目大气污染物产排情况见表4-2。












表4-2  项目大气污染物产排情况一览表
	产排污环节
	污染物种类
	污染物产生情况
	排放方式
	治理设施情况
	污染物排放情况

	
	
	产生浓度mg/m3
	产生量t/a
	
	治理设施
	处理能力m3/h
	收集效率
	处理效率
	是否为可行技术
	排放浓度mg/m3
	排放量t/a

	1号综合站场

	砂石卸料
	颗粒物
	/
	0.0355
	无组织
	密闭、洒水
	/
	/
	99
	是
	/
	0.00036

	水泥筒仓
	
	/
	2.1
	
	仓顶除尘器
	/
	/
	99.7
	是
	/
	0.0065

	粉煤灰筒仓
	
	/
	0.17
	
	仓顶除尘器
	/
	/
	99.7
	是
	/
	0.0005

	搅拌
	
	/
	16.11
	
	密闭搅拌楼、湿法搅拌
	/
	/
	80
	是
	/
	3.22

	运输车辆
	
	/
	0.65
	
	洒水
	/
	/
	74
	是
	/
	0.17

	3号综合站场

	砂石卸料
	颗粒物
	/
	0.0355
	无组织
	密闭、洒水
	/
	/
	99
	是
	/
	0.00036

	水泥筒仓
	
	/
	2.1
	
	仓顶除尘器
	/
	/
	99.7
	是
	/
	0.0065

	粉煤灰筒仓
	
	/
	0.17
	
	仓顶除尘器
	/
	/
	99.7
	是
	/
	0.0005

	搅拌
	
	/
	16.11
	
	密闭搅拌楼、湿法搅拌
	/
	/
	80
	是
	/
	3.22

	运输车辆
	
	/
	0.65
	
	洒水
	/
	/
	74
	是
	/
	0.17

	合计
	38.131
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	6.79472
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	5.非正常排放情况
项目废气非正常工况排放主要是环保处理设备出现故障完全失效，但废气收集系统可以正常运行，废气通过风机直接排放，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况下源强情况见表4-3。
表4-3  非正常工况下排气筒源强排放情况一览表
	序号
	排放口
	非正常排放原因
	污染源
	非正常排放量kg
	非正常排放速率kg/h
	单次持续时间h
	年发生频次
	应对措施

	1
	水泥筒仓
	废气处理设施故障，处理效率为0，进料时间约2h计
	颗粒物
	3.18
	3.18
	1
	1
	立即停止生产，关闭排放阀，及时进行抢修维护

	2
	粉煤灰筒仓
	
	
	0.26
	0.26
	1
	1
	


6.废气监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）中的要求规定，项目废气监测计划见表4-4。
表4-4  废气监测计划一览表
	监测项目
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行标准

	废气
	厂界
	颗粒物
	季度/次
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及修改单中表3大气污染物无组织排放限值


4.7运营期废水
1.废水污染源产生情况
项目运营期生产用水为搅拌过程工艺用水、道路洒水降尘用水、砂石料原料喷淋用水、搅拌机和商混运输车清洗用水以及工作人员生活用水。搅拌过程工艺用水随产品带走；道路洒水降尘、砂石料原料喷淋用水全部自然蒸发损耗，主要废水为设备清洗废水和生活污水。
（1）生产废水
搅拌机和商混运输车清水用水为2.0m3/d（660m3/a），废水产生系数按80%计算，则清洗废水产生量为528m3/a（1.6m3/d），分别进入每个综合站场80m3洗车池，经三级沉淀沉降后回用生产，生产废水处理工艺流程图见图4.1。


图4.1  生产废水处理工艺流程示意图
（2）生活污水
根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中农村居民住宅（北疆天山北坡区有上下水设施淋浴设备）用水定额为70-80L/人·日。为计算用水的最大影响，本次职工生活用水取最大值，即80L/人·日。因此项目用水量为528m3/a（1.6m3/d）。生活污水产污系数按80%计算，则生活污水产生量为422.4m3/a（1.28m3/d）。
2.废水治理措施
（1）搅拌机、商混运输车清洗废水均收集至洗车池内，经三级沉淀后回用生产。
（2）生活污水依托高速公路配套的生活区，设置一体化污水设备，处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后回用绿化、道路清扫。
3.废水治理措施可行性分析
根据工程分析，搅拌机、运输车辆清洗废水均收集于洗车池内，经三级沉淀后回用于生产，废水产生量约1.6m3/d。根据方案设计，每个综合场站设置1座80m3的洗车池，洗车池容积可满足使用。
生活区污水处理工艺流程示意图见图4.2。






[image: ]
图4.2  依托生活区污水一体化处理工艺流程示意图
4.废水监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废水不外排，不设置废水监测计划。
4.8运营期噪声
1.噪声源强及降噪措施
本项目运营期噪声主要是搅拌系统、提升系统、风机等机械设备运行时产生的噪声，噪声值在75~85dB(A)之间。本次预测以占地面积较小的3号综合站场为例进行核算。
表4-5  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	声源名称
	型号
	空间相对位置/m
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	声功率级/dB(A)
	
	

	1
	搅拌机
	HZS120
	45
	25
	8
	80
	基础减振，搅拌楼内
	24h

	2
	外加剂泵
	/
	50
	28
	8
	80
	基础减振，搅拌楼内
	

	3
	空压机
	1.5m3/min
	40
	30
	1
	80
	基础减振，设备配套集装箱内
	

	4
	水泵
	/
	60
	28
	1
	75
	基础减振，设备配套集装箱内
	

	5
	管道泵
	/
	45
	22
	1
	75
	基础减振，操作间内
	

	6
	粉煤灰除尘器
	/
	42
	20
	15
	80
	基础减振，筒仓顶部
	

	7
	水泥除尘器
	/
	48
	20
	15
	80
	基础减振，筒仓顶部
	

	8
	砂石分离机
	40-50m³/h
	22
	10
	1
	75
	基础减振，设备配套集装箱内
	间歇

	备注：以厂区西南角为（0,0）原点，厂区东北边界为X轴，西北边界为Y轴。


2.预测模式
噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A中工业噪声预测计算模式进行预测。
（1）室外声源在预测点产生的声级计算模型


式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；
Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB；
DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv—几何发散引起的衰减，dB；
Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；
Agr—地面效应引起的衰减，dB；
Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。
（2）点声源的几何发散衰减


式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；
Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB；
r —预测点距声源的距离；
r0 —参照位置距声源的距离。
（3）设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：


式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；
T—用于计算等效声级的时间，s；
N—室外声源个数；
ti —在T时间内i声源工作时间，s；
M—等效室外声源个数；
tj —在T时间内j声源工作时间，s；
本项目为新建项目，结合工程分析可知，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的噪声预测模式，预测分析本项目建成投产后其厂界噪声贡献值情况见表4-6。
表4-6  噪声预测结果一览表  单位：dB(A)
	预测点位置
	降噪后设备叠加源强
	设备距离m
	时段
	项目噪声预测值
	评价标准（昼/夜）
	达标情况（昼/夜）

	东北厂界外1m
	77.5
	39
	昼、夜
	46
	60/50
	达标/达标

	西北厂界外1m
	
	48
	昼、夜
	44
	60/50
	达标/达标

	东南厂界外1m
	
	53
	昼、夜
	43
	60/50
	达标/达标

	西南厂界外1m
	
	25
	昼、夜
	50
	60/50
	达标/达标


根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值可知，本项目运营期噪声昼间、夜间均达标，经现场调查，项目区周边无居民区、学校、医院等环境敏感目标，不存在夜间噪声干扰睡眠、日常生活的情况。夜间持续机械噪声会小幅改变局部野生动物栖息活动节奏规律，但本项目属于临时工程，且周边野生动物活动范围广，可自主远离噪声源，对野生动物整体扰动程度轻微，无长期可逆影响。
3.噪声防治措施
（1）优化生产调度，尽量将高噪声工序调整至昼间6:00~22:00。
（2）合理布局，对较高噪音设备安装隔声房、配备基础减振设施。
（3）建立设备定期维护、保养的管理制度，加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声，工作人员配备个人防护措施。
4.监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）中的要求规定，项目噪声监测计划见表4-7。
表4-7  噪声监测计划一览表
	监测项目
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行标准

	噪声监测
	等效连续A声级
	厂界外1m
	Leq(A)
	每季度1次，每次2天，昼间监测
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值


4.9运营期固体废物
1.污染物产生种类
项目运营期产生的固体废物主要为工作人员生活垃圾、除尘器收集粉尘、三级沉淀的砂石、力学室产生的废混凝土。
项目运营车辆日常仅开展机油补充作业，不在项目实施车辆机油更换作业，所有车辆定期保养工作全部委托外部具有维修资质的汽修企业完成，项目区内不设置废机油收集、贮存点，不存在废机油暂存、转运环节。
（1）生活垃圾
项目运营期工作人员20人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计算，则生活垃圾产生量为10kg/d（3.3t/a）。生活垃圾依托高速公路生活区设置的垃圾箱，集中收集后定期清运至生活垃圾填埋场处置。
（2）除尘粉尘
本项目除尘器收集的粉尘量为4.526t/a，属于一般固体废物，收集后回用于生产。
（3）沉渣
三级沉淀的沉渣产生量约6.0t/a，收集后作为原辅料回用于混凝土搅拌环节。
（4）废砼
根据建设单位提供的资料，力学室产生的废砼量约0.8t/a，属于一般固废，收集暂存至废砼区后拉运至一般固废填埋场处置。
本项目固体废物产生及处置情况见表4-8。
表4-8  固体废物产生情况一览表
	产生环节
	名称
	属性/代码
	产生量t/a
	处置方式

	生活区
	生活垃圾
	900-002-S61
	3.3
	收集后清运至生活垃圾填埋场处置

	除尘器
	粉尘
	一般固体废物900-099-S59
	4.526
	作为生产原料继续使用

	洗车池
	沉渣
	一般固体废物900-099-S59
	6.0
	作为生产原料继续使用

	力学室
	废砼
	一般固体废物900-099-S59
	0.8
	收集后运至一般固废填埋场处置


4.10地下水、土壤环境影响分析
（1）地下水
1）地下水污染途径
根据项目区排放的主要污染物，分析项目区对地下水的污染途径主要有以下几种：
①物料或固体废物堆放场所处置不当，通过大气降水淋滤作用污染浅层水。
②洗车池泄漏，对地下水产生影响。
2）地下水环境影响分析
洗车池出现跑冒滴漏或泄漏后，需通过地面径流，可以及时发现，及时处理。因此，不会对地下水环境产生直接影响。
3）地下水环境保护措施
按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出饮用水水质安全的原则。
①源头控制
源头控制措施主要包括对洗车池采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。
对洗车池采取防渗措施。
②分区防控
根据厂区各功能单元可能产生污染的地区，将项目区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区，并按要求进行地表防渗。
a.重点污染防治区
重点污染防治区是指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域或部位。
b.简单污染防治区
一般污染防治区是指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。
c.一般污染防治区
一般污染防治区是指简单和重点污染防治区以外的区域或部位。
表4-9  本项目各区域防渗具体要求
	功能单元
	防渗区域
	污染物类型
	具体要求

	一般防渗区
	洗车池
	SS
	等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s

	简单防渗区
	商混搅拌站生产区
	/
	一般地面硬化


（2）土壤
1）土壤污染途径分析
根据项目工程分析，本项目考虑洗车池防渗破损或因腐蚀防渗完全失效通过垂直入渗对土壤的污染。
2）土壤环境影响识别
土壤环境影响源及影响因子识别见下表。
表4-10  土壤环境影响源及影响因子识别表
	污染源
	污染途径
	污染物指标
	特征因子
	备注

	洗车池
	垂直下渗
	SS
	SS
	间断


3）土壤防治措施
①源头控制
建设单位在项目运行期做好对洗车池的维护。
②过程控制
加强对洗车池防渗进行定期监督检查，保证其安全储存，无泄漏。
（3）跟踪监测
在运营期间加强管理，严格遵循地下水、土壤环境保护措施的前提下，本工程生产不会对地下水、土壤造成直接影响，本建设项目地下水环境影响可以接受的，可不进行跟踪监测。
4.11生态环境影响分析
1.影响分析
（1）对土地利用的影响
本项目属于G3033奎屯-独山子-库车高速公路的辅助设施，占地属于临时占地，占地类型有裸岩石砾地和高覆盖度草地，项目用地结束后进行土地平整及复垦后对区域土地利用影响较小。
（2）对植物物种多样性的影响
项目建设占用地上植物多为分布较广的植物，无珍稀植物分布，不会因项目建设而使某个植物种类消失，只是一定程度上的数量减少。因此，占用地对植物物种丰富度几乎没有影响。
（3）对野生动物的影响
机械设备噪声、人员的活动等将会对周围局部范围内野生动物的活动和栖息产生一定影响。
（4）土地的沙化影响分析
项目建设过程中将会破坏占地范围内的土壤表层稳定砾幕和地表荒漠植被，施工会使占地范围内的土地就地起沙。但由于施工占地范围较小，G3033高速公路施工结束后对临时占地范围内场地进行平整和清理，采用人工播撒草籽的方式对区域植被进行恢复，项目对项目所在区域土地沙化影响不大。
（5）生态系统及生物多样性影响
本项目临时占地将会对生态系统的结构和功能产生一定影响，但本项目占地面积较小，仅对局部生态系统的结构和功能产生临时性影响，且随着G3033高速公路施工结束后进行植被恢复，将恢复原有生态系统。项目建设开挖将会对区域植被分布产生点状和破碎化影响，致使局部区域植被覆盖率、生物量有所降低，从占地的数量、比例和占地类型看，区域生物多样性不会因此改变。
2.生态环境保护措施
（1）严格控制活动范围，严禁随意开辟道路及扩大扰动面积。
（2）确保各环保设施正常运行，避免各类污染物对土壤环境的影响，防止进一步影响其上部生长的野生植被。
（3）设置警示牌，并从管理上对作业人员加强宣传教育，切实增强保护生态环境的意识。
（4）严禁施工人员随意砍伐。
4.12环境风险分析
（1）风险源调查
本项目危险物质主要包括机油。项目机械及运输车辆使用柴油，通过租用附近加油站小型加油罐车运输，随用随加，不在场区暂存。
（2）风险潜势初判及评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，项目危险物质与临界值的比值计算见表4-11。
表4-11  环境风险识别一览表
	物质名称
	储存位置
	最大储存量t
	临界量
	Q

	机油
	厂区设备和车辆
	0.5
	2500
	0.0002


综上，项目Q=0.0002＜1，环境风险潜势划分为Ⅰ级，对环境风险开展简单分析。
（3）环境敏感目标概况
项目区不涉及国家公园、自然保护区、基本草原、自然公园以及居住、医疗卫生为主要功能的区域。
（4）环境风险识别
机油理化性质见表4-12。
表4-12  机油理化性质一览表
	化学品名称
	润滑油；机油
	英文名称
	lubricating oil

	CAS号
	74869-22-0
	UN号
	1869

	外观与性状
	油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。
	pH
	无资料

	焰点（℃）
	无资料
	沸点/沸程（℃）
	无资料

	相对密度（水=1）
	0.82~0.93
	相对蒸汽密度（空气=1）
	无资料

	饱和蒸气压（kPa）
	无资料
	燃烧热（KJ/mol）
	无资料

	临界温度（℃）
	无资料
	临界压力（MPa）
	无资料

	辛醇/水分配系数（LogKow）
	无资料
	闪点（℃）
	>61

	自燃温度（℃）
	/
	爆炸下限（%）
	无资料

	爆炸上限（%）
	无资料
	分解温度（℃）
	/

	粘度（mPa.s）
	Temp：40℃ Parameter:other:mm2/s Value:>=1.99 - <=847
	溶解性
	(20 ℃)

	密度（kg/m3）
	/

	燃烧与爆炸危险性
	可燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。

	活性反应
	不聚合

	禁忌物
	强氧化剂。

	毒性
	/

	中毒表现
	急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。
长期接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。

	职业接触限值
	/

	环境危害
	对环境有害。

	急救措施
	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。饮足量温水，催吐。就医。脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。如有不适感，就医。提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。

	泄漏应急处置
	小量泄漏：用干燥的砂土或其它不燃材料吸收或覆盖，收集于容器中。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内。

	灭火方法
	消防人员须佩戴防毒面具，穿灭火防护服。根据化学品性质选择适用的灭火剂，在上风向灭火。在火灾区域设置围堰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生异常声音，必须马上撤离。尽量使用低压灭火剂流或雾状水，避免化学品溅出。


项目在日常生产中车辆和设备中的机油在厂区内停放过程中可能会造成泄漏或溢油的风险，造成土壤污染。
在机油贮存的过程中，若发生跑、冒、漏等情况，均可能导致环境风险发生，但本项目所用的机油量较少，且放置于设备和车辆内，发生风险事故的概率也很小。
（5）环境风险防范措施
①加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性，提高员工素质，增强安全意识；配备吸油毡等应急物资。
②定期或不定期检查机械设备，防止跑、冒、漏现象出现。
③机油发生泄漏时，应立刻采取措施，收集破损泄漏的废机油，控制废机油进入地下水和地表水。
④制定突发环境事件应急预案，储存环境应急物资，加强环境应急演练，提高应急救援水平。
表4-13  突发事故应急预案
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	危险源概况
	存在火灾、爆炸、泄漏风险

	2
	应急计划区
	存在火灾、爆炸、泄漏风险、环境保护目标

	3
	应急组织
	建设单位成立事故应急救援指挥领导小组，下设应急救援办公室，成立专业救援队伍，负责对项目区专业救援队伍的支援

	4
	应急状态分类及应急响应程序
	根据事故的预期后果、影响范围、事故的控制，将事故分为一般危险化学品事故、重大危险化学品事故和特大危险化学品事故。当发生一般危险化学品事故，影响范围主要在企业内部时，启动企业级应急预案；当发生重大危险化学品事故，影响范围在企业及企业周围区域时，启动区级应急预案；当发生特大危险品化学事故，影响范围超出县域范围时，应启动市级应急预案。

	5
	应急设施、设备与材料
	火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材

	6
	应急通讯、通知和交通
	厂区组成通信联络队，并规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。

	7
	应急环境监测及事故后评估
	由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

	8
	应急防护措施方法和器材
	事故现场：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应。消防废水排入消防废水收集池，事故后逐步排入污水处理站处理后达标排放。
邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备

	9
	应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康
	事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护
工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护

	10
	应急状态终止与恢复措施
	规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；
邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

	11
	人员培训与演练
	平时安排人员应急救援培训与演练

	12
	公众教育和信息
	对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

	13
	记录和报告
	设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理

	14
	附件
	准备和形成与应急事故有关的多种附件材料


（6）分析结论
本项目通过认真落实本环评提出的各项环境保护措施，保证项目的环境可行性，应当注意在生产过程中加强设备的管理、职工培训、严格操作规程，保证生产设备和环保设施的正常运行，通过相应的风险防范措施，可有效降低环境风险的发生概率，本项目环境风险是可控的。
项目环境风险简单分析内容见表4-14。
表4-14  建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	G3033奎屯-独山子-库车高速公路建设项目KDK-TJSG-2标段项目总承包部项目经理2部1#、3#斜井综合场站建设项目

	建设地点
	新疆维吾尔自治区
	塔城地区
	乌苏市
	（/）县
	

	地理坐标
	经度
	***
	纬度
	***

	主要危险物质及分布
	机油，分布在机械设备内

	环境影响途径及危害后果（大气、地下水）
	项目在日常生产中车辆和设备中的机油在厂区内停放过程中可能会造成泄漏或溢油的风险，造成土壤、地下水污染；泄漏后遇明火发生火灾事故，对周边大气环境造成影响

	风险防范措施要求
	见报告环境风险防范措施

	填表说明
	/


4.12服务期满后环境影响分析
本项目属于G3033奎屯-独山子-库车高速公路其中一个标段施工所需商混的临时辅助工程，该标段施工结束后，将设施全部拆除。
服务期满后影响主要为拆除的建（构）筑物固体废物影响，以及基础拆除产生的废气、噪声及生态环境影响。拆除完毕后，应做好生态恢复措施。
（1）建（构）筑物的拆除
除各类设备以外，本项目在服务期满后需要对已建成的各类建（构）筑物进行全部拆除，以利于恢复原地表和植被。拆除后的建筑垃圾应按照相关规定要求运至指定建筑垃圾填埋场；废气、噪声随着拆除工作的结束，影响随即消失。
（2）恢复措施
本项目服务期满后拆除的区域应进行生态恢复，以恢复生态保护红线生态功能为目标，拆除的过程中应尽量减少对土地的扰动。拆除的硬化场地部分应进行恢复，覆土厚度30cm，并将侵蚀沟和低洼区域填土、平整，恢复后的场地则进行洒水和压实，防止产生扬尘和对土壤的风蚀，及时采取固废处置及生态恢复措施，确保无遗留环保问题。
4.13环保投资
本项目总投资2230.0万元，其中环保投资179.0万元，占总投资8.0%，投资估算情况见表4-15。
表4-15  环保投资估算情况一览表
	项目阶段
	项目类别
	治理对象
	治理措施
	投资费用（万元）

	施工期
	废气
	施工扬尘
	定期洒水降尘
	2

	
	噪声
	施工设备
	定期维护和保养，基础减振
	2

	
	固废
	施工废料
	运往指定地点处置
	1

	运营期
	废气
	砂石料仓
	设置彩钢顶棚和围挡，洒水降尘
	120

	
	
	粉料筒仓
	除尘器
	设备自带

	
	
	搅拌机
	全封闭
	设备自带

	
	
	给料粉尘
	密闭输送
	4

	
	废水
	清洗废水
	洗车池（三级沉淀）
	8

	
	噪声
	生产设备
	选用低噪声设备，基础减振
	10

	
	固废
	力学室
	力学室产生的废砼运至指定地点
	/

	环境风险
	根据防渗区划分采取相应的防渗措施，配备一定数量的灭火设备和劳保设备
	20

	环境管理
	环境影响评价、竣工环境保护验收、定期开展环境监测
	12

	合计
	179






[bookmark: _Toc14272][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	砂石卸料
	颗粒物
	全封闭料仓，喷雾降尘
	厂界颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及修改单中表3颗粒物无组织排放限值

	
	粉料筒仓
	颗粒物
	仓顶除尘器
	

	
	砂石输送
	颗粒物
	密闭传输带
	

	
	搅拌
	颗粒物
	全密闭搅拌楼，湿法搅拌
	

	
	车辆运输
	颗粒物
	洒水降尘、控制车速等
	

	地表水环境
	商混站设备清洗废水
	SS
	设置洗车池，三级沉淀后回用生产
	/

	
	生活污水
	pH、COD、SS、氨氮等
	生活污水依托高速公路配套生活区，经一体化生活污水处理装置处理达标后用于绿化、道路清扫
	《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）

	声环境
	设备、车辆
	Leq(A)
	选用低噪声设备，基础减振，定期进行维护和保养
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	（1）生活垃圾
项目运营期工作人员产生的生活垃圾依托高速公路配套生活区，集中收集后定期清运至生活垃圾填埋场处置。
（2）除尘粉尘
本项目除尘器收集的粉尘量属于一般固体废物，收集后回用于生产。
（3）沉渣
三级沉淀的沉渣收集后作为原辅料回用于混凝土搅拌环节。
（4）废砼
根据建设单位提供的资料，力学室产生的废砼量属于一般固废，收集暂存至废砼区后拉运至一般固废填埋场处置。

	土壤及地下水
污染防治措施
	（1）厂区地面道路采取硬化。
（2）洗车池池体做混凝土硬化防渗处理。

	生态保护措施
	对各污染物进行妥善处理和处置，防止泄漏、随意倾倒固体废物污染周边生态环境；严格划定路线，禁止乱碾乱压，严格规定各类工作人员的活动范围。

	环境风险
防范措施
	按照报告环境风险防范措施及应急要求章节内容落实环境风险防范措施，并编制突发环境事件应急预案报塔城地区生态环境局乌苏市分局备案。

	其他环境
管理要求
	（1）根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，依法填报排污登记表。
（2）制定环境管理制度，开展日常管理，加强设备巡检，及时维修。
（3）自主进行竣工环境保护验收工作。
（4）严格按照运营期环境监测要求执行。
（5）建立固体废物管理台账，如实记录固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。


[bookmark: _Toc21635]
六、结论
	本项目符合国家产业政策，符合国家和地方的相关规划要求，在严格按照“三同时”制度落实工程设计、环评报告提出的各项污染防治措施，并强化环境管理后，生活污水依托高速公路生活区配套生活污水一体化装置处理达标后回用，采用的污染防治措施可行，可确保废气污染源及厂界噪声达标排放，固体废物全部得到合理处置，环境风险可控，从环境保护角度分析，工程建设可行。



[bookmark: _Toc16497]附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	6.7947t/a
	/
	6.7947t/a
	+6.7947t/a

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	3.3t/a
	/
	3.3t/a
	+3.3t/a

	一般工业
固体废物
	粉尘
	/
	/
	/
	4.526t/a
	/
	4.526t/a
	+4.526t/a

	
	沉渣
	/
	/
	/
	6t/a
	/
	6t/a
	+6t/a

	
	废砼
	/
	/
	/
	0.8t/a
	/
	0.8t/a
	+0.8t/a

	危险废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
10

蓄水池
外加剂
砂石料仓
粉煤灰车
水泥车
水泵
外加剂投料仓
砂石仓
粉煤灰筒仓
水泥筒仓
计量仓
人工投料
电子秤
计量仓
计量仓
电子秤
电子秤
皮带输送机
电子秤
电子秤
集料仓
增压泵
搅拌主机
混凝土运输车
工地
废气、噪声、固废、废水
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生产废水
洗车池（三级沉淀）
回用于生产



image6.emf
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生产用水
降尘用水
清洗用水
生活用水
喷淋用水
三级沉淀池
15972
6600
2640
660
528
依托高速公路配套生活区，处理达标后用于绿化、道路清扫
6600
2640
132
528
422.4
105.6
528
进入产品
新鲜水26400
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