
2026年塔城地区水溶肥料产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
取固体样品600g或液体样品600mL（大量元素水溶肥料取固体样品1000g或液体样品1000mL），分装于2个洁净、干燥的容器瓶中。1瓶为检验样品，另1瓶为备用样品。

2 检验依据
表1 大量元素水溶肥料
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	总氮含量
	NY/T 1977—2010

	2
	磷含量
	NY/T 1977—2010

	3
	钾含量
	NY/T 1977—2010

	4
	大量元素含量
	NY/T 1107—2020

	5
	水不溶物含量
	NY/T 1973—2021

	6
	缩二脲含量
	NY/T 1107—2020

NY/T 2670—2020

	7
	氯离子含量
	NY/T 1117—2010

	8
	钙含量
	NY/T 1117—2010

	9
	镁含量
	NY/T 1117—2010

	10
	中量元素含量
	NY/T 1107—2020

	11
	铜含量
	NY/T 1974—2010

	12
	铁含量
	NY/T 1974—2010

	13
	锰含量
	NY/T 1974—2010

	14
	锌含量
	NY/T 1974—2010

	15
	硼含量
	NY/T 1974—2010

	16
	钼含量
	NY/T 1974—2010

	17
	微量元素含量
	NY/T 1107—2020

	18
	pH
	NY/T 1973—2021

	19
	密度
	NY/T 887—2010

	20
	砷（As）（以元素计）
	NY/T 1978—2022

	21
	镉（Cd）（以元素计）
	NY/T 1978—2022

	22
	铅（Pb）（以元素计）
	NY/T 1978—2022

	23
	铬（Cr）（以元素计）
	NY/T 1978—2022

	24
	汞（Hg）（以元素计）
	NY/T 1978—2022

	25
	总铊
	GB 38400—2019

	注：密度项目仅液体肥料检测。


表2 中量元素水溶肥料
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	钙含量
	NY/T 1117—2010

	2
	镁含量
	NY/T 1117—2010

	3
	中量元素含量
	NY 2266—2012

	4
	铜含量
	NY/T 1974—2010

	5
	铁含量
	NY/T 1974—2010

	6
	锰含量
	NY/T 1974—2010

	7
	锌含量
	NY/T 1974—2010

	8
	硼含量
	NY/T 1974—2010

	9
	钼含量
	NY/T 1974—2010

	10
	微量元素含量
	NY 2266—2012

	11
	水不溶物含量
	NY/T 1973—2021

	12
	pH（1:250倍稀释）
	NY/T 1973—2021

	13
	密度
	NY/T 887—2010

	14
	砷（As）（以元素计）
	NY/T 1978—2022

	15
	镉（Cd）（以元素计）
	NY/T 1978—2022

	16
	铅（Pb）（以元素计）
	NY/T 1978—2022

	17
	铬（Cr）（以元素计）
	NY/T 1978—2022

	18
	汞（Hg）（以元素计）
	NY/T 1978—2022

	19
	总铊
	GB 38400—2019

	注：密度项目仅液体肥料检测。


表3 微量元素水溶肥料
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	铜含量
	NY/T 1974—2010

	2
	铁含量
	NY/T 1974—2010

	3
	锰含量
	NY/T 1974—2010

	4
	锌含量
	NY/T 1974—2010

	5
	硼含量
	NY/T 1974—2010

	6
	钼含量
	NY/T 1974—2010

	7
	微量元素含量
	NY 1428—2010

	8
	水不溶物含量
	NY/T 1973—2021

	9
	pH（1:250倍稀释）
	NY/T 1973—2021

	10
	密度
	NY/T 887—2010

	11
	砷（As）（以元素计）
	NY/T 1978—2022

	12
	镉（Cd）（以元素计）
	NY/T 1978—2022

	13
	铅（Pb）（以元素计）
	NY/T 1978—2022

	14
	铬（Cr）（以元素计）
	NY/T 1978—2022

	15
	汞（Hg）（以元素计）
	NY/T 1978—2022

	16
	总铊
	GB 38400—2019

	注：密度项目仅液体肥料检测。


表4 含腐植酸水溶肥料
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	腐植酸含量
	NY/T 1971—2010

	2
	总氮含量
	NY/T 1977—2010

	3
	磷含量
	NY/T 1977—2010

	4
	钾含量
	NY/T 1977—2010

	5
	大量元素含量
	NY 1106—2010

	6
	铜含量
	NY/T 1974—2010

	7
	铁含量
	NY/T 1974—2010

	8
	锰含量
	NY/T 1974—2010

	9
	锌含量
	NY/T 1974—2010

	10
	硼含量
	NY/T 1974—2010

	11
	钼含量
	NY/T 1974—2010

	12
	微量元素含量
	NY 1106—2010

	13
	水不溶物含量
	NY/T 1973—2021

	14
	pH（1:250倍稀释）
	NY/T 1973—2021

	15
	密度
	NY/T 887—2010

	16
	砷（As）（以元素计）
	NY/T 1978—2022

	17
	总镉
	GB/T 23349—2020

	18
	铅（Pb）（以元素计）
	NY/T 1978—2022

	19
	铬（Cr）（以元素计）
	NY/T 1978—2022

	20
	总汞
	GB/T 23349—2020

	21
	总铊
	GB 38400—2019

	22
	缩二脲含量
	GB/T 22924—2024

	注：1.密度项目仅液体肥料检测；

2.缩二脲含量项目仅在标明总氮含量时进行检测和判定。


表5 含氨基酸水溶肥料
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	游离氨基酸含量
	NY/T 1975—2010

	2
	钙含量
	NY/T 1117—2010

	3
	镁含量
	NY/T 1117—2010

	4
	中量元素含量
	NY 1429—2010

	5
	铜含量
	NY/T 1974—2010

	6
	铁含量
	NY/T 1974—2010

	7
	锰含量
	NY/T 1974—2010

	8
	锌含量
	NY/T 1974—2010

	9
	硼含量
	NY/T 1974—2010

	10
	钼含量
	NY/T 1974—2010

	11
	微量元素含量
	NY 1429—2010

	12
	水不溶物含量
	NY/T 1973—2021

	13
	pH（1:250倍稀释）
	NY/T 1973—2021

	14
	密度
	NY/T 887—2010

	15
	砷（As）（以元素计）
	NY/T 1978—2022

	16
	总镉
	GB/T 23349—2020

	17
	铅（Pb）（以元素计）
	NY/T 1978—2022

	18
	铬（Cr）（以元素计）
	NY/T 1978—2022

	19
	总汞
	GB/T 23349—2020

	20
	总铊
	GB 38400—2019

	注：密度项目仅液体肥料检测。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则

3.1依据标准
GB 38400—2019 肥料中有毒有害物质的限量要求

NY 1106—2010 含腐植酸水溶肥料

NY 1110—2010 水溶肥料 汞、砷、镉、铅、铬的限量要求
NY 1428—2010 微量元素水溶肥料
NY 1429—2010 含氨基酸水溶肥料
NY 2266—2012 中量元素水溶肥料

NY/T 1107—2020 大量元素水溶肥料

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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